Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2007 г. N 10-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югрыот 24.12.2007 N 345-п, от 20.08.2008 N 176-п,от 09.04.2010 N 97-п, от 19.04.2013 N 151-п) |

В соответствии со статьей 25 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 29.12.2006 N 148-оз "О регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных отношений на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", а также учитывая заключение Государственной экологической экспертизы от 25.12.2006 N 2142, согласования соответствующих уполномоченных органов, Правительство автономного округа постановляет:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2013 N 151-п)

1. Утвердить [Правила](#P34) пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новости Югры".

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

4. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2013 N 151-п.

Председатель Правительства

автономного округа

А.В.ФИЛИПЕНКО

Приложение

к постановлению Правительства

автономного округа

от 24 января 2007 г. N 10-п

ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ

СУДАХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югрыот 24.12.2007 N 345-п, от 20.08.2008 N 176-п,от 09.04.2010 N 97-п, от 19.04.2013 N 151-п) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 N 835 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.06.2005 N 501 "Об утверждении Правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами" и от 29.06.2005 N 502 "Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации", приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 N 129 "Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации" (с изменениями на 31.03.2003) и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящие Правила устанавливают порядок использования водных объектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) для плавания на маломерных судах (далее также - суда) и обязательны для всех судоводителей маломерных судов (далее - судоводители) и лиц, ответственных за эксплуатацию маломерных судов и баз (сооружений).

1.2. Для целей настоящих Правил под маломерными судами в соответствии с федеральным законодательством понимаются принадлежащие юридическим и физическим лицам:

самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие объекты вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, наливных, военных, прогулочных парусных и спортивных судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также принадлежащих физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарок - менее 150 килограммов и надувных безмоторных судов - менее 225 килограммов), эксплуатируемые во внутренних водах;

прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иные суда и плавучие средства пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или подвесными моторами независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, грузопассажирских, нефтеналивных, буксирных, военных и спортивных судов), используемые в целях мореплавания.

1.3. Водные объекты на территории автономного округа (далее - водные объекты) могут использоваться для плавания на маломерных судах гражданами и юридическими лицами для обеспечения собственных нужд и предпринимательской деятельности.

Использование водных объектов юридическими лицами и гражданами для предпринимательской деятельности разрешается только после получения лицензии на отдельные виды деятельности, если иное не установлено действующим законодательством.

Использование водных объектов для плавания на маломерных судах на судоходных водоемах и водотоках разрешается после схода льда до ледостава, а на несудоходных - после спада паводковых вод до ледостава.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2007 N 345-п)

1.4. Использование водных объектов или их частей может быть ограничено, приостановлено или запрещено в порядке, установленном действующим законодательством, о чем население оповещается органом, установившим запрет или ограничение, через средства массовой информации специальными информационными знаками или иным способом.

1.5. Руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющие маломерные суда, указанные в [пункте 1.2](#P46) настоящих Правил, и базы (сооружения), назначают должностных лиц, ответственных за безопасность их эксплуатации.

1.6. Проведение на водных объектах соревнований (регат), водных праздников и других массовых мероприятий с использованием маломерных судов разрешается по согласованию с соответствующими органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции на водных объектах.

1.7. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут административную ответственность в соответствии с законодательством автономного округа.

1.8. Контроль и надзор за выполнением требований настоящих Правил осуществляют Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа в пределах установленных полномочий.

(п. 1.8 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.04.2013 N 151-п)

II. Порядок пользования водными объектами

для плавания на маломерных судах

2.1. Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах разрешается после их государственной регистрации в судовой книге, нанесения регистрационного (бортового) номера контрастной несмываемой краской по обоим бортам судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой (высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, шириной 100 мм, а толщина линий - 15 - 20 мм), технического освидетельствования (осмотра), в исправном техническом состоянии, с соблюдением установленных условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием, указанным в [приложении 1](#P128) к настоящим Правилам.

2.2. Принадлежащие физическим лицам гребные лодки грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарки - менее 150 килограммов и надувные (безмоторные) суда - менее 225 килограммов допускаются к эксплуатации без регистрации и технического освидетельствования, с соблюдением их владельцами и судоводителями настоящих Правил, других нормативов и требований, обеспечивающих безопасность плавания, охрану жизни людей на воде.

2.3. Исключен. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.08.2008 N 176-п.

2.4. Эксплуатация маломерных судов должна производиться с соблюдением природоохранного законодательства, а также технических норм и требований.

2.5. Лица, эксплуатирующие маломерные суда, в обязательном порядке информируют Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, исполнительные органы государственной власти автономного округа, осуществляющие государственное управление в области использования и охраны окружающей среды, о случаях загрязнения окружающей среды, сбросах неочищенных сточных вод, аварийных разливов горюче-смазочных материалов, массовой гибели рыб и других биоресурсов.

2.6. Пользование маломерными судами запрещается при наличии технических неисправностей, указанных в [приложении 3](#P327) к настоящим Правилам.

2.7. При плавании на маломерных судах запрещается:

а) управлять маломерным судном:

не зарегистрированным в установленном порядке;

не прошедшим технического освидетельствования (осмотра);

не несущим бортовых номеров;

переоборудованным без соответствующего разрешения;

с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания;

без удостоверения на право управления маломерным судном;

в состоянии опьянения;

б) передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии опьянения;

в) превышать установленные скорости движения;

г) нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков;

д) наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим средствам, знакам судоходной и навигационной обстановки;

е) заходить в постоянно или временно закрытые для плавания районы без специального разрешения или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах;

ж) в целях обеспечения безопасности людей заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водных объектах;

з) приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания;

и) перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;

к) швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, пирсов, дебаркадеров, доков (плавдоков) и под мостами, маневрировать в непосредственной близости от транспортных и технических судов морского и речного флота, создавать своими действиями помехи судоходству;

л) устанавливать моторы на гребные лодки при отсутствии соответствующей записи в судовом билете;

м) использовать суда в целях браконьерства и других противоправных действий;

н) осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения;

о) осуществлять заправку топливом без соблюдения соответствующих мер пожарной безопасности;

п) выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 км) видимости;

р) осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения аварийно-ремонтных заграждений, переправ и работающих земснарядов, а также в пролетах мостов и подходных каналах, при подходе к шлюзам;

с) двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка, а также при волнении 5 и более баллов;

т) нарушать правила, обеспечивающие безопасность плавания, а также безопасность пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов;

у) движение маломерных судов самосплавом.

2.8. Для судоводителя и каждого пассажира на судне должны иметься индивидуальные спасательные средства, причем во время нахождения на судне с момента его отхода от берега и до момента подхода к берегу до окончания движения спасательные средства (спасательные жилеты, пояса, нагрудники) должны быть надеты на всех пассажирах и судоводителе.

(п. 2.8 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.04.2010 N 97-п)

III. Эксплуатация баз (сооружений)

для стоянок маломерных судов

3.1. Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов (далее - базы) размещаются вне судового хода, на неподтопляемой территории берега, защищенной от волнового и ветрового воздействия и ледохода.

3.2. Территория базы должна обеспечивать строительство на ней предусмотренных проектом причалов, пирсов, служебных помещений и других сооружений, их техническую устойчивость при длительной эксплуатации, а дороги и подъездные пути - подъезд пожарных автомашин к местам забора воды, стоянке судов и объектам базы на берегу.

3.3. Базы (стоянки) маломерных судов должны быть оборудованы специальными ваннами для регулировки в них двигателей, емкостями сбора подсланевых вод, промасленной ветоши и мусора.

Ремонт лодочных моторов должен производиться на специальном участке базы; при этом должны быть предприняты меры, препятствующие попаданию горюче-смазочных материалов в водные объекты.

3.4. На базах (стоянках) запрещаются:

стоянка не зарегистрированных в установленном порядке судов;

нарушение установленных норм, условий и технических требований для безопасной эксплуатации базы (стоянки) и маломерных судов;

нарушение установленного на базе (стоянке) выпускного режима;

складирование на подтопляемой территории горюче-смазочных материалов, захламление мусором и прочими отходами.

3.5. Все приписанные к базе маломерные суда вносятся в журнал приписного флота этой базы с указанием регистрационного номера, типа судна, владельца судна, его адреса и телефона, места стоянки судна на базе, времени прохождения технического освидетельствования на годность плавания в текущую навигацию.

3.6. Руководитель базы (стоянки), по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, устанавливает выпускной режим, который должен предусматривать контроль выхода и возвращения маломерных судов, их исправность, наличие обязательных судовых и судоводительских документов, соблюдение норм пассажировместимости и грузоподъемности, а также оповещение судоводителей о прогнозе погоды.

IV. Сроки навигации

Исключен. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2007 N 345-п.

Приложение 1

к Правилам пользования водными объектами

для плавания на маломерных судах

в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре

НОРМЫ

ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования и предметов снабжения | Гребные лодки | Моторные лодки | Катера | Парусные суда |
| 1. | Обух или обух-кольцо | 1 - 2 | - | - | - |
| 2. | Рым, или утка-рым, или утка | - | 2 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| 3. | Буксирно-швартовый канат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Отпорный крюк | - | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Якорь с якорным канатом | - | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 6. | Спасательное кольцо с линем или спасательный линь | - | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Весла | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Водоотливной насос (ручной) | - | - | 1 | 1 |
| 9. | Ведро с черпаком | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Огнетушитель | - | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Ремонтная аптечка | - | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Медицинская аптечка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Индивидуальные спасательные средства | по количеству экипажа и пассажиров |
| 14. | Ракета бедствия парашютная | - |  | 2 | 2 |
| 15. | Фальшфейер | - | 2 | 2 | 2 |
| 16. | Звукосигнальное устройство | - | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Электрический фонарь | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечания:

1. Указанные нормы распространяются на маломерные суда как индивидуальной, так и промышленной постройки.

2. Фальшфейерами должны снабжаться все маломерные суда, кроме гребных лодок лодочных (прокатных) станций, а ракетами бедствия - суда, эксплуатируемые на крупных озерах и внутренних водных путях.

3. На гребных и моторных лодках допускается использовать в качестве буксирно-швартового устройства элементы корпусных конструкций.

4. На гребных лодках лодочных (прокатных) станций в качестве индивидуальных спасательных средств разрешается иметь один спасательный круг.

5. Звукосигнальными устройствами снабжаются только маломерные суда внутреннего плавания длиной 7 и более метров.

6. Весла, шкиперское, противопожарное и спасательное имущество, находящееся на маломерном судне, должны иметь его номер и название, написанные меньшим шрифтом от указанного в [пункте 2.1](#P63) Правил.

7. Медицинская аптечка комплектуется в соответствии с рекомендациями, указанными в [приложении 2](#P255) к настоящим Правилам.

Приложение 2

к Правилам пользования водными

объектами для плавания на маломерных судах

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

АПТЕЧКА

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

|  |
| --- |
| Состав: |
| 1. Обезболивающие, противовоспалительные и средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ранениях: |
| 1.1. Анальгин 0,5 N 10 | 1 уп. |
| 1.2. Пакет-контейнер портативный гипотермический (охлаждающий) | 1 шт. |
| 1.3. Аспирин | 1 уп. |
| 2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран: |
| 2.1. Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 2.2. Бинт стерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 2.3. Бинт нестерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 2.4. Бинт нестерильный 5 м x 5 см | 1 шт. |
| 2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксидином или нитратом серебра 8 x 10 см для перевязки грязных ран | 1 шт. |
| 2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 x 7,0 см или 2 x 5 см | 8 шт. |
| 2.7. Салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного кровотечения с фурагином 6 x 10 см, 10 x 18 см | 3 шт. |
| 2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% | 1 фл. |
| 2.9. Лейкопластырь 1 x 500 см, или 2 x 500 см, или 1 x 250 см | 1 шт. |
| 2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский по нестерильный N 1, 3, 6 | 1 шт. |
| 2.11. Вата 50 г | 1 уп. |
| 3. Средства при болях в сердце: |
| 3.1. Нитроглицерин таблетки N 40 или капсулы N 20 (тринитралонг) | 1 уп. |
| 3.2. Валидол в таблетках или капсулах | 1 уп. |
| 4. Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смерти: |
| устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - устройство - рот" | 1 шт. |
| 5. Средства при обмороке (коллапсе): |
| аммиака раствор (нашатырный спирт) | 1 фл. |
| 6. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.: |
| энтеродез или уголь активированный в таблетках | 2 шт./ |
| упаковка | 1 уп. |
| 7. Средства при стрессовых реакциях: |
| корвалол или настойка валерианы | 1 фл. |
| 8. Ножницы | 1 шт. |
| 9. Футляр | 1 шт. |

Примечания:

1. Не допускается произвольная замена указанных в перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

2. Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.

3. При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить.

Приложение 3

к Правилам пользования водными объектами

для плавания на маломерных судах в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕХНИЧЕСКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

1. По корпусу:

имеются свищи, пробоины набора и обшивки (независимо от места нахождения);

отсутствуют или разгерметизированы предусмотренные конструкцией судна гермоотсеки и воздушные ящики.

2. По рулевому устройству:

не обеспечивается полный угол перекладки руля (35 градусов на борт), затруднено вращение рулевого штурвала;

повреждено перо руля или детали рулевого привода (направляющие блоки, опорные подшипники, натяжные талрепы, штуртросовая передача), имеются разрывы каболок штуртроса;

отсутствуют предусмотренные конструкцией детали крепления рулевого привода (гайки, шплинты, контргайки и т.п.).

3. По двигателю, подвесному мотору:

топливо подтекает из бензобаков, топливного шланга, системы питания;

имеется значительная вибрация;

отсутствует или неисправен глушитель;

повреждена система дистанционного управления двигателем;

не обеспечивается легкое включение (выключение) реверс-редуктора, рукоятка реверса не фиксируется в положениях "вперед", "назад", "нейтрально" (возможно его самопроизвольное включение и выключение), неисправна блокировка запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе, где это предусмотрено конструкцией.

4. Отсутствие, неисправность или несоответствие отличительных огней установленным требованиям.

5. Комплектация и оборудование судна не соответствуют нормам, указанным в судовом билете, а также [нормам](#P128) оборудования и снабжения маломерных судов (приложение 1 к настоящим Правилам).