

Комитет экономической политики

администрации Ханты-Мансийского района

**Памятка**

***Порядок организации работ на высоте***



**г. Ханты-Мансийск**

**2023**

**Порядок организации работ на высоте**

Порядок организации работ на высоте довольно сложен и включает различные мероприятия. К ним, в частности, относятся: проведение оценки профессиональных рисков, утверждение перечня работ, выполняемых по наряду-допуску, обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Кроме того, необходимо назначить ответственных лиц, обеспечить ограждение мест выполнения работ, использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

Перед непосредственным допуском работников к работе надо подготовить определенный пакет документов, выдать наряд-допуск тем, кто будет выполнять некоторые высотные работы.

**1. Какие работы относятся к работам на высоте**

Конкретный перечень работ на высоте нормативно не установлен. К числу основных признаков таких работ отнесен возможный риск падения работника с высоты ([п. 3](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30C13FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил по охране труда при работе на высоте –далее Правила):

* 1,8 м и более (в том числе при подъеме на высоту более 5 м (спуске с нее) по лестнице с углом наклона более 75° или при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также при высоте защитного ограждения площадок менее 1,1 м);
* менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Таким признакам отвечают, например, работы по ремонту кровли и дымовых труб, очистке стекол на высотных зданиях, отделке фасадов зданий (штукатурные, малярные работы), работы в колодцах, бункерах и т.д.

Для обеспечения безопасности работников работодатель должен по возможности исключить выполнение подобных работ ([п. 5](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30F1EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Если выполнение этих работ необходимо, работодателю нужно:

* провести оценку [профессиональных рисков](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB520DBEB064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), связанных с возможным падением работников с высоты при выполнении конкретного вида работы на высоте ([абз. 1 п. 4](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30F18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил);
* разработать и реализовать меры по снижению уровней указанных профессиональных рисков ([п. 6](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30F1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил);
* отразить работы на высоте в локальных документах СУОТ с учетом уровня профессиональных рисков при их выполнении ([абз. 2 п. 4](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30F1FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

В частности, необходимо утвердить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска ([п. 48](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20519FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**1.1. Как составить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска**

Форма такого перечня не утверждена, поэтому он составляется в свободном виде.

Включите в него все работы на высоте из числа выполняемых ([п. 7](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30E1BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* с высоким риском падения работника с высоты;
* на высоте 5 м и более без применения средств подмащивания;
* на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м.

Это могут быть, например, такие работы, как сборка и разборка лесов, работы с использованием систем канатного доступа, работы на высоте в бункере, колодце, емкости, резервуаре, внутри труб, в которых доступ к рабочему месту осуществляется через специально предусмотренные люки, дверцы, отверстия ([п. п. 106](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE00B1CFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [144](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE70A1AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [301](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE40512FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [303](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBEB0D1BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Утвердите перечень до начала выполнения соответствующих работ ([п. 48](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20519FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Такие работы являются работами повышенной опасности ([примечание 2 к п. 3.16](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9940A82488684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30A18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) ГОСТ 12.0.004-2015).

Если вы приняли меры безопасности, обеспечивающие допустимый минимальный риск падения работника (например, применили средства подмащивания, установили на площадках защитные ограждения высотой 1,1 м и более), то вносить данные работы в перечень не требуется ([п. п. 8](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30E1AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [48](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20519FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**2. Какие работники могут выполнять работы на высоте**

По общему правилу к работам на высоте допускаются только те, кому исполнилось 18 лет ([п. 12](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30E12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Такие работники должны:

* иметь квалификацию для выполнения определенных работ, подтвержденную документами об образовании и (или) о квалификации   
  ([п. 13](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3091BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил);
* пройти обязательные [медосмотры](#P71) (предварительный при поступлении на работу и периодический: в течение трудовой деятельности, ежегодный - для лиц в возрасте до 21 года). Так вы сможете определить, позволяет ли работнику его состояние здоровья выполнять работы на высоте ([абз. 9 ч. 1 ст. 215](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB621D2E7064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [ч. 1](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB620DEE6064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [4](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB620DEEB064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [8](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB620DDE1064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [9 ст. 220](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB620DDE0064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G) ТК РФ, [Перечень](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847A826896E4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10F1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) производственных факторов и работ, при которых проводятся обязательные медосмотры, [Перечень](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A425896B4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DAE20E12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) медицинских противопоказаний к осуществлению работ, при выполнении которых проводятся обязательные медосмотры);
* пройти в установленном порядке [обучение](#P87) по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) СИЗ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда ([абз. 6 ч. 1 ст. 215](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB621D2E2064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G) ТК РФ, [п. п. 16](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3081FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [17](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30813FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Для определенных категорий работников установлены дополнительные требования. Это относится к работникам 2 и 3 групп по безопасности работ на высоте.

**2.1. На какие группы по безопасности работ на высоте подразделяются работники**

По безопасности работ на высоте выделяют три группы ([п. п. 14](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3091AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [15](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3091FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

К первым двум относятся работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ на высоте, требующих оформления наряда-допуска ([п. 14](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3091AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* 1 группа - работники, которых допускают к работам в составе бригады или под контролем работника, назначенного вашим приказом;
* 2 группа - бригадиры, мастера, руководители стажировки, другие работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте или допускаемые к работам в составе бригады из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов.

Для работников 2 группы обязателен опыт работы на высоте более года ([п. 20](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30A13FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

К 3 группе относятся следующие работники ([п. 15](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3091FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* назначаемые работодателем ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска;
* ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников;
* проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ;
* выдающие наряды-допуски;
* ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска;
* должностные лица, утверждающие план работ на высоте и (или) технологические карты на производство работ на высоте;
* специалисты, обучающие работам на высоте;
* члены экзаменационных комиссий, проводящих экзамен по итогам обучения.

К непосредственному выполнению работ работники, относящиеся к 3 группе, могут быть допущены, если они подтвердили квалификацию и получили соответствующее удостоверение ([п. 15](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30818FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Для работников этой группы, включая преподавателей, обязательны два требования ([п. 21](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3051CFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* опыт выполнения работ на высоте более двух лет;
* возраст старше 21 года.

**3. Как провести медосмотры работников для выполнения работ на высоте**

Обязательным условием допуска к работе на высоте является отсутствие у работника медицинских противопоказаний для такой работы. Их наличие или отсутствие определяется, когда работник проходит обязательные медосмотры: при приеме на работу (предварительный) и в процессе работы (периодические медосмотры: в течение трудовой деятельности и ежегодный - для лиц в возрасте до 21 года). Проведите их за свой счет ([абз. 4](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527D9E7091DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [5 ч. 1 ст. 76](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB020DAE8594AB5014D0FE6D708D82387AF76L2G9G), [ч. 1](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB620DEE6064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [4](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB620DEEB064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [8](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB620DDE1064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [9 ст. 220](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB620DDE0064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G) ТК РФ, [Перечень](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847A826896E4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10F1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) производственных факторов и работ, при которых проводятся обязательные медосмотры, Порядок проведения медосмотров работников, [Перечень](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A425896B4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DAE20E12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) медицинских противопоказаний к осуществлению работ, при выполнении которых проводятся обязательные медосмотры).

**3.1. Как направить на медосмотр работников, выполняющих работы на высоте**

Для направления работников на медосмотры (предварительный, периодический) вам потребуется заключить договор с медицинской организацией. А затем оплатить медосмотр работника за свой счет ([абз. 14 ч. 3 ст. 214](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB621DEE5064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [ч. 1](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB620DEE6064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [9 ст. 220](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB620DDE0064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G) ТК РФ).

Вы можете заключить договор с любой медицинской организацией, главное, чтобы у нее была лицензия на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических) ([п. 46 ч. 1 ст. 12](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F43AB238A6E4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE2091DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Закона о лицензировании, [п. 4](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41AD248F644583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30E1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Положения о лицензировании медицинской деятельности, [Перечень](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41AD248F644583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20F1CFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность).

**4. Какие виды обучения нужно провести с работником для выполнения работ на высоте**

Работникам, которые будут трудиться на высоте, нужно провести:

* инструктажи по охране труда ([разд. II](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30E18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил обучения по охране труда);
* обучение оказанию первой помощи ([разд. IV](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30A12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил обучения по охране труда);
* обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте ([п. п. 16](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3081FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [22](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30513FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [23](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30512FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил);
* обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты ([п. 18](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30B12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**4.1. Какие стандартные инструктажи по охране труда должны пройти работники для работы на высоте**

Так же, как и другие работники, "высотники" должны пройти следующие инструктажи ([разд. II](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30E18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил обучения по охране труда):

1. вводный инструктаж;
2. инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый (если, например, поменялось оборудование, технологический процесс, изменилось законодательство в области охраны труда, был перерыв в работе более 60 календарных дней и др.));
3. целевой инструктаж (непосредственно перед допуском к работам на высоте, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.).

Требования к перечисленным инструктажам указаны в [Правилах](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30C12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) обучения по охране труда. Например, вводный инструктаж проводится по разработанной и утвержденной вами (с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии)) программе. За основу следует взять Примерный [перечень](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10A19FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) тем с учетом специфики вашей деятельности ([п. 11](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3091BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил обучения по охране труда).

Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме мероприятий и требований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, разрабатываемых вами самостоятельно. Их содержание должно соответствовать положениям разд. III Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем ([п. 18](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30812FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил обучения по охране труда, [п. п. 1](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40AC26896C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30C19FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [4](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40AC26896C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30C1EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [разд. III](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40AC26896C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30812FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) указанных Основных требований).

Все инструктажи завершаются проверкой полученных знаний в порядке, который закреплен в локальных нормативных актах работодателя ([п. п. 68](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE2091DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [69](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE2091CFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил обучения по охране труда).

**4.2. Как обучить высотников приемам оказания первой помощи пострадавшим**

Для работающих на высоте нет специальных требований к проведению обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим. Обучайте рабочих не реже одного раза в три года. Для вновь принимаемых (переводимых на другую работу) рабочих установите отдельные сроки обучения, но не позднее 60 календарных дней после приема (перевода) на работу ([п. 36](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3041AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил обучения по охране труда).

Обучение проводится в соответствии с отдельной программой обучения по оказанию первой помощи пострадавшим или в рамках обучения по охране труда по программам, в которые включена тема оказания первой помощи. Это следует из [п. п. 34](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30512FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [35](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3041BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил обучения по охране труда.

Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим проводят ([п. 35](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3041BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил обучения по охране труда):

* организация или ИП, которые оказывают услуги по такому обучению работодателей и работников;
* либо работодатели с привлечением работников или иных специалистов, имеющих подготовку по оказанию первой помощи (в объеме не менее восьми часов, в соответствии с Примерными [перечнями](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F40A8248B684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE1051BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) тем) и прошедших подготовку по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации.

**4.3. Как провести обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте**

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ включает:

* специальное инструктирование (теоретические и практические занятия);
* стажировку работников.

Периодически необходимо проводить [проверку знаний](#P141) работников безопасным методам работы на высоте.

**4.3.1. Как организовать специальное инструктирование для выполнения работ на высоте**

Организуйте специальное инструктирование работников, которые будут работать на высоте, до начала работ, если они ([п. 16](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3081FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* допускаются к работам на высоте впервые;
* переводятся с других работ, если они ранее не проходили соответствующее обучение;
* имеют перерыв в работе на высоте более одного года.

Такое обучение нужно проходить периодически в процессе работы ([п. 23](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30512FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* работникам [1](#P51) и [2 групп](#P52) безопасности - не реже одного раза в три года;
* работникам [3 группы](#P54) безопасности - не реже одного раза в пять лет.

Вопрос о периодическом обучении работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках и рабочих местах с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, вы решаете самостоятельно в рамках процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ ([п. 22](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30513FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Обучение проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Это следует из [абз. 2 п. 24](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30419FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил.

Оно включает ознакомление со специальными инструкциями (по охране труда, производственными), условиями труда на рабочем месте, безопасными методами и приемами выполнения работ и другими сведениями и документами, перечисленными в [п. п. 18](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30B1BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) - [21](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30A12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил.

Обучение работников не должно проводиться в заочной форме, а также только с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Теоретические занятия должны сопровождаться практическими ([абз. 2 п. 17](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30812FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Обучение завершается экзаменом ([п. 24](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3041AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил). Успешно сдавшему экзамен работнику выдается удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте ([п. п. 25](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30418FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [26](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3041EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил). А тем, кто будет выполнять работы с применением системы канатного доступа, дополнительно выдается [личная книжка](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBEA0F1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) учета работ на высоте ([п. 27](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30413FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**4.3.2. Как провести стажировку на рабочем месте работников, выполняющих работы на высоте**

Всем работникам, получившим удостоверения на допуск (кроме работников 3 группы), необходимо пройти стажировку. Необходимо обеспечить ее проведение до начала выполнения ими работ ([п. 28](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D1BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Продолжительность стажировки - не менее двух рабочих дней (смен), конкретную длительность работодатель определяет самостоятельно ([п. 30](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D1FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил). Руководителем стажировки может быть назначен бригадир, мастер, инструктор, любой квалифицированный работник, имеющий практический опыт работы на высоте ([абз. 1](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D1EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [2 п. 31](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* не менее года - для работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;
* не менее года при наличии 2 группы - для работников 1 и 2 групп.

В любом случае к одному руководителю стажировки нельзя прикрепить более двух работников ([абз. 3 п. 31](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D1CFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Необходимость стажировки работников 3 группы, ее продолжительность, содержание, порядок назначения руководителя стажировки определите самостоятельно в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ ([п. 29](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

При определении порядка проведения стажировки и действий по ее завершению можно использовать [ГОСТ 12.0.004-2015](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9940A82488684583E8DBAC6C1C8A9E429F0417B926DFFD0D1DEF56400CLEG1G), который применяется на добровольной основе ([Письмо](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE746CB2866CBCC54DAC2D8E6847D0BFD9FD39128F9612C51401F02ADAE30D1BF15C4B5AB38D5DD33C81B1742CBE973FF6LBGDG) Минтруда России от 09.11.2018 N 15-2/ООГ-2749).

Порядок проведения стажировки можно определить в программе стажировки, учитывая те работы, которые работник будет выполнять в будущем, его образование, квалификацию и опыт работы ([п. п. 9.4](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9940A82488684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10913FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [9.5](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9940A82488684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10819FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) ГОСТ 12.0.004-2015).

После успешного прохождения стажировки рекомендуем издать распоряжение о допуске работника к самостоятельной работе, а при неудовлетворительном результате - направить на повторную проверку знаний, которую он должен пройти, например, в течение месяца ([абз. 3](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9940A82488684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10B1BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [4 п. 9.6](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9940A82488684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10B1AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) ГОСТ 12.0.004-2015).

Если работник повторно не пройдет стажировку, вы можете его уволить на основании [п. 3 ч. 1 ст. 81](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F41A427886C4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB02ED3E8594AB5014D0FE6D708D82387AF76L2G9G) ТК РФ в связи с несоответствием занимаемой должности (выполняемой работе) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации ([абз. 5 п. 9.6](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9940A82488684583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10B19FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) ГОСТ 12.0.004-2015).

**4.3.3. Как провести проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте**

В отличие от специального обучения такую проверку вы можете провести у себя в организации ([п. п. 32](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D13FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [33](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20C1AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Периодичность проверки знаний у работников, выполняющих работы на высоте (за исключением работников 3 группы), - не реже одного раза в год. Предварительно проводить обучение не требуется ([абз. 1 п. 32](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D13FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Для проведения проверки создайте приказом специальную комиссию. Сформируйте ее из числа работников, имеющих опыт соответствующих работ на высоте. Если проверяются знания работников 1 и 2 групп, включите в комиссию работников 2 и 3 групп, председатель комиссии должен иметь 3 группу ([абз. 1](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D13FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [2 п. 32](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Для работников 1 и 2 групп проверку знаний можно совместить с проведением экзамена по окончании периодического обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте ([абз. 2 п. 32](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20D12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Оформите результаты проверки протоколом комиссии. Укажите в нем, в частности ([абз. 3 п. 32](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20C1BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* дату проведения проверки;
* фамилию, имя, отчество (при наличии) лиц, прошедших проверку;
* результаты проверки.

Необходимость проверки знаний работников 3 группы (конкретных категорий), ее продолжительность, периодичность проведения определите самостоятельно в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ ([п. 33](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20C1AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**5. Какие установлены требования по обеспечению безопасности работ на высоте**

Требования по обеспечению безопасности работ на высоте содержатся в [Правилах](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30C1FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) по охране труда при работе на высоте и касаются как общего порядка организации и проведения работ, так и выполнения отдельных видов работ, применения определенных видов оборудования (средств защиты работников). До начала работ обязательно проведите следующие организационные мероприятия, в частности ([пп. "б" п. 35](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20C1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* распределите обязанности в сфере охраны труда между должностными лицами;
* назначьте лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, разработку и выполнение плана производства работ на высоте (ППР), составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации; лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки; лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков; лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

До начала выполнения работы также требуется ([пп. "а" п. 35](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20C1EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* разработать и выполнить план производства работ на высоте или разработать и утвердить технологические карты;
* оградить место производства работ. Это одно из основных требований по охране труда, предъявляемых к производственным помещениям и производственным площадкам ([п. п. 75](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10418FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) - [77](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE00D1BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил);
* вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты (знаки);
* использовать средства коллективной и индивидуальной защиты.

Проведение соответствующих мероприятий должно быть предусмотрено положением о СУОТ ([п. 35](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20C1FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**5.1. Как выдать специальные системы обеспечения безопасности работникам перед началом работ на высоте**

[Системы обеспечения безопасности](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DAE30A19FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) работ на высоте относятся к СИЗ ([п. 119](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE70D12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил). Они предназначены ([п. 118](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE70D1EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил):

* для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования);
* безопасной остановки падения (страховочные системы) и уменьшения тяжести последствий остановки падения;
* спасения и эвакуации (системы спасения и эвакуации).

Специальные требования к системам безопасности работ на высоте предусмотрены в [разд. VI](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE00412FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил. В частности, системы обеспечения безопасности должны соответствовать условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы, учитывать состояние здоровья работника, соответствовать его росту и размерам ([п. 117](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE70D1AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Работодатель должен определить порядок выдачи и сдачи СИЗ, входящих в системы обеспечения безопасности работ на высоте, в локальных документах СУОТ, организовать контроль за их выдачей, а также учет их выдачи и сдачи ([п. 122](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE70C19FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Определяя порядок выдачи и сдачи СИЗ, учитывайте в том числе Межотраслевые [правила](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9A47A82689644583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30C18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. В частности, данными [Правилами](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9A47A82689644583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30C18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) предусмотрена фиксация выдачи и сдачи СИЗ в [личной карточке](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9A47A82689644583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30A1EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) учета выдачи СИЗ. Получивший СИЗ и выдавший их должны расписаться в соответствующих графах личной карточки ([п. 13](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9A47A82689644583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB02C8FB2494EFC554410E2CF16DC3D87LAGCG) названных Межотраслевых правил).

Без систем безопасности или с неисправными СИЗ допускать работников к работам на высоте нельзя ([п. 142](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE70B1EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**5.2. Какие дополнительные требования нужно учитывать при выполнении определенных видов работ на высоте и применении отдельных средств защиты**

Учитывайте дополнительные требования к определенным видам работ на высоте, а также к применяемым системам защиты, которые указаны в [разд. IV](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE2051AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [VII](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE70B1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) - [XXIV](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE40513FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил.

Например, такие требования установлены для работ:

* с использованием систем канатного доступа;
* перемещением по конструкциям и высотным объектам;
* применением лестниц, площадок, трапов;
* применением когтей и лазов монтерских.

При работах с использованием систем канатного доступа, в частности, обязательно применяется специальная страховочная система ([абз. 3 п. 143](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE70B12FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Требования безопасной эксплуатации оборудования, механизмов, средств малой механизации, ручного инструмента при работе на высоте должны содержаться в инструкциях по охране труда, утверждаемых работодателем ([п. 191](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE6081EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**6. Какие документы нужно издать перед допуском работников к работам на высоте**

Перед допуском к работам на высоте помимо [перечня](#P29) работ, выполняемых по наряду-допуску, необходимо оформить комплект документов ([п. 46](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20A19FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил), в частности:

* [план](#P200) мероприятий по эвакуации и спасению работников;
* [план](#P204) производства работ на высоте;
* [наряд-допуск](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBEB0F1FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) на производство работ на высоте в случаях, предусмотренных [п. 7](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30E1BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил;
* [журнал](#P217) учета работ по наряду-допуску, где фиксируется выдача нарядов-допусков.

Организует составление указанной документации работник, назначенный вами ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте ([пп. "а" п. 46](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20A18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

***Обратите внимание:*** вести документооборот в области охраны труда можно и в электронном виде. В этом случае необходимо использовать электронную подпись или другой способ, позволяющий идентифицировать личность работника по законодательству РФ ([п. 9](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30E18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**6.1. Как оформить назначение ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте**

Ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте назначают из числа руководителей и специалистов, у которых есть 3 группа по безопасности работ на высоте ([пп. "а" п. 15](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE3091EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [пп. "б" п. 35](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20C1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Поскольку порядок назначения не урегулирован, рекомендуется издать приказ. Чтобы возложить такие обязанности непосредственно на работника, укажите их в трудовом договоре, взяв за основу все обязанности, перечисленные в [п. 46](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20A19FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил.

**6.2. Как оформить план мероприятий по эвакуации и спасению работников**

План мероприятий по эвакуации и спасению работников составляется в свободной форме, поскольку нормативно форма такого документа не установлена.

При разработке плана руководствуйтесь [п. 44](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20812FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил.

**6.3. Как оформить план производства работ на высоте**

Оформите план производства работ на высоте (далее- ППР) с учетом требований, которые содержатся в [п. п. 36](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20C1CFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) - [42](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE2081DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил.

Укажите, в частности, первоочередное устройство постоянных и временных ограждающих конструкций, пути и средства подъема работников к рабочим местам, средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также другие сведения.

Утвердить ППР должен ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте ([пп. "а" п. 46](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20A18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**6.4. Как выдать наряд-допуск на выполнение работ на высоте**

Выдавайте наряд-допуск, если выполняются [работы повышенной опасности](#P29). Исключением являются случаи, указанные в [абз. 1 п. 8](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE30E1AFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [п. 49](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20518FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил.

Рекомендуемый образец [наряда-допуска](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBEB0F1FFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) приведен в Приложении N 2 к Правилам.

В наряде-допуске, в частности, отражается место производства работ на высоте, их содержание, время начала и окончания работ, ответственных лиц при выполнении работ, состав бригады ([п. 50](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE2051EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил). Подробно указывается комплекс мероприятий, так как впоследствии их нельзя будет изменить ([п. 64](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10A19FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Срок действия наряда-допуска - не более 15 календарных дней, его можно продлить один раз на такой же срок ([п. 65](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10A18FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Наряд-допуск хранится в течение 30 суток после завершения работ, а затем его можно уничтожить. Исключением является несчастный случай на производстве. Тогда документ хранится вместе с материалами расследования несчастного случая ([п. 66](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10A1EFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Вы можете предусмотреть использование электронной подписи при согласовании и утверждении нарядов-допусков локальным актом ([п. 67](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10A1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**6.4.1. Как фиксировать выдачу нарядов-допусков работникам, выполняющим работы на высоте**

Выдача и возвращение нарядов-допусков фиксируется в журнале учета работ по наряду-допуску ([пп. "е"](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE20412FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), ["и" п. 54](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10D19FA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG), [п. 67](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10A1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

Рекомендуемый [образец](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBEA0B1BFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) приведен в Приложении N 5 к Правилам. Журнал можно вести в электронном виде ([п. 67](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9847AC21896F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB527DBE10A1DFA00114AB7C409DA2385A96A28A097L3GCG) Правил).

**7. Риски в случае нарушения порядка организации работ на высоте**

Риски могут различаться в зависимости от последствий из-за нарушения порядка организации работ на высоте.

Например, за допуск работника к работе на высоте без прохождения им в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работодателя могут привлечь к ответственности по [ч. 3](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F44AB278C6F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB121DDE2064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [5 ст. 5.27.1](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F44AB278C6F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB121DDE6064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G) КоАП РФ.

За нарушение требований по организации работ на высоте, необеспечение работников СИЗ возможна ответственность по [ч. 1](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F44AB278C6F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB121DEE4064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [4](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F44AB278C6F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB121DDE0064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G), [5 ст. 5.27.1](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F44AB278C6F4583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB121DDE6064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G) КоАП РФ.

А если нарушение порядка организации работ на высоте повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника или даже смерть, работодателя могут привлечь к уголовной ответственности по [ст. 143](consultantplus://offline/ref=55392A369C1917DA24AE6978A0EE56BA9F44AB2485644583E8DBAC6C1C8A9E428D044FB522DAE5064FA0101503E3CD16DE3B9BAD7428LAG3G) УК РФ.