**Требования пожарной безопасности при эксплуатации печей**

- содержите печь и дымоходы в исправном состоянии – в процессе эксплуатации под действием высокой температуры кирпичная кладка разрушается;

- побелите печную трубу в чердачном помещении – образовавшиеся трещины или налет сажи будут хорошо видны на белой извести;

- своевременно очищайте печь и дымоходы от сажи, делайте это не реже 1 раза в 3 месяца – скопление сажи в дымоходах может стать причиной пожара;

- пол перед топкой защищайте от возгорания металлическим листом, размер его не должен быть меньше 50х70 см;

- не оставляйте дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе;

- топите печь только при закрытой топочной дверце, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и углей;

- при использовании металлической печи ознакомьтесь с инструкцией производителя по установке и эксплуатации изделия, пол под металлическими печами изолируйте двумя рядами кирпича;

- не перекаливайте печь – из-за чрезмерного нагревания в кладке печи и дымоходе образуются трещины, через которые искры и пламя могут пробиваться наружу;

- не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

- не поручайте детям розжиг печей и присмотр за ними;

- не храните легковоспламеняющиеся жидкости и предметы из горючих материалов рядом с печью;

- не применяйте для розжига печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- золу и шлак заливайте водой и удаляйте в специально отведенное место;

- не закрывайте печные заслонки до полного сгорания топлива – угарный газ не имеет цвета и запаха, но даже небольшая доля угарного газа для человека является смертельно опасной.