**[Памятка по пожарной безопасности в период отопительного сезона](http://adminsalym.ru/grazhdanskaya-oborona-i-cherezvychajnaya-situacziya/pamyatki/pozharnaya-bezopasnost/2572-pamyatka-po-pozharnoj-bezopasnosti-v-period-otopitelnogo-sezona.html)**

[](http://adminsalym.ru/images/stories/go_i_chs/pamjatki/2014/bezopasnost_v_period_otopitelnogo_sezona/02.JPG)С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств.

[](http://adminsalym.ru/images/stories/go_i_chs/pamjatki/2014/bezopasnost_v_period_otopitelnogo_sezona/04.JPG)**При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:**

* использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, имеющие неисправности, эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
* размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

[](http://adminsalym.ru/images/stories/go_i_chs/pamjatki/2014/bezopasnost_v_period_otopitelnogo_sezona/05.JPG)Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

[](http://adminsalym.ru/images/stories/go_i_chs/pamjatki/2014/bezopasnost_v_period_otopitelnogo_sezona/01.JPG)Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5x0,7 м. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

* одного раза в три месяца для отопительных печей;
* одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
* одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

[](http://adminsalym.ru/images/stories/go_i_chs/pamjatki/2014/bezopasnost_v_period_otopitelnogo_sezona/03.JPG)**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

* оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
* применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
* топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
* производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и различного рода общественных мероприятий.