

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26.01.2024 № 39

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в постановление администрации

Ханты-Мансийского района

от 18.08.2022 № 298

«Об утверждении правил

землепользования и застройки

межселенной территории

Ханты-Мансийского района»

В целях создания условий для развития межселенной территории, эффективного землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, учитывая результаты общественных обсуждений (протокол от 28.12.2023, заключение о результатах общественных обсуждений от 28.12.2023), руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 18.08.2022 № 298 «Об утверждении правил землепользования и застройки межселенной территории Ханты-Мансийского района» (далее – постановление) следующие изменения:
   1. В пункте 2 постановления слово «распоряжение» заменить словом «постановление».
   2. В статье 2 приложения 1 к Правилам землепользования и застройки межселенной территории Ханты-Мансийского района внести следующие изменения:
      1. Таблицу «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» части 2.1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения – (ОД) дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование и просвещение | 3.5. | Минимальная площадь участка:  - муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 3120 кв. м;  - муниципальные общеобразовательные организации – не менее 20 000 кв. м;  муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.  Максимальная площадь участка –  не подлежит установлению.  Количество этажей – до 4 надземных этажей.  Высота – не подлежит установлению.  Минимальный отступ от красной линии до объекта – 10 м.  В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц  в соответствии с их фактическим размещением.  Расстояние от границ смежного земельного участка – 6 м до основного строения.  Максимальный процент застройки  в границах земельного участка – 60% | не допускается размещать образовательные и детские учреждения  в санитарно-защитных зонах, установленных  в предусмотренном действующим законодательством порядке.  Использование земельных участков в границах зон  с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 3 – 11 настоящих регламентов и в соответствии  с действующим законодательством |

».

1.2.2. Таблицу «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» части 2.4 «Зона коммунально-складской инфраструктуры (К) дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общежития | 3.2.4. | Минимальный отступ от красной  линии – 5 м.  Количество этажей – не подлежит установлению.  Высота – не подлежит установлению.  Минимальная площадь участка –  не подлежит установлению.  Максимальная площадь участка –  не подлежит установлению.  Расстояние от границ смежного земельного участка – не подлежит установлению.  Максимальный процент застройки  в границах земельного участка – 60% | не допускается размещать образовательные и детские учреждения  в санитарно-защитных зонах, установленных  в предусмотренном действующим законодательством порядке.  Использование земельных участков в границах зон  с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии  со статьями 3 – 11 настоящих регламентов  и в соответствии  с действующим законодательством |

».

1.2.3. Таблицу «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» части 2.9 «Зона объектов сельскохозяйственного производства, крестьянско-фермерских хозяйств (СХ2) дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Для индивидуаль-ного жилищного строительства | 2.1. | Минимальная площадь участка – 1 га  (за исключением случаев, установленных п. 5 ст. 6 Закона ХМАО – Югры от 03.05.2000 № 26-оз  «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»).  Максимальная площадь участка – 140 га.  Количество этажей – до 3 надземных этажей.  Площадь объекта – не более 500 кв. м.  Высота – не подлежит установлению.  Минимальный отступ от красной линии – 5 м.  Расстояние от границ смежного земельного участка:  – 3 м до основного строения;  – 1 м до хозяйственных построек.  Максимальный процент застройки –  0,25% от площади земельного участка | использование земельных участков в границах зон  с особыми условиями использования территории осуществлять  в соответствии  со статьями 3 – 11 настоящих регламентов  и в соответствии  с действующим законодательством |

».

1.2. Приложение 2 к Правилам землепользования и застройки межселенной территории Ханты-Мансийского района «Карта градостроительного зонирования Ханты-Мансийского района» изложить   
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.01.2024 № 39

Карта градостроительного зонирования Ханты-Мансийского района