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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

[bookmark: _Hlk242798523]от 13.10.2026                                                                                            № 187-р
г. Ханты-Мансийск


[bookmark: _Hlk241574684]Об утверждении технического задания 
на разработку инвестиционной программы
Муниципального предприятия «ЖЭК-3»
Ханты-Мансийского района по развитию
системы водоснабжения с. Кышик
и системы водоотведения д. Шапша
Ханты-Мансийского района,
на 2027 – 2029 годы


[bookmark: _Hlk241573220]В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района по развитию системы водоснабжения с. Кышик и системы водоотведения д. Шапша Ханты-Мансийского района на 2027 – 2029 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Ханты-Мансийского района от 01.08.2022 № 935-р «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района 
по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2022 – 2028 годы».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и официальном сетевом издании «Наш район», разместить на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Ханты-Мансийского района, директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района Речапова Р.Ш.



Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению Администрации 
Ханты-Мансийского района
[bookmark: _GoBack]от 13.10.2026 № 187-р

Техническое задание
[bookmark: _Hlk241574621]на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия «ЖЭК-3» по развитию системы водоснабжения с. Кышик и системы водоотведения д. Шапша Ханты-Мансийского района, на 2027 – 2029 годы

I. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы   Муниципального предприятия «ЖЭК-3» по развитию системы водоснабжения с. Кышик и системы водоотведения д. Шапша 
Ханты-Мансийского района на 2027-2029 годы (далее – Техническое задание) разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
·  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;
·  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
·  Федеральный закон от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
·  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
·  Приказ Министерства регионального развития от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
·  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2;
·  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;
·  Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района на 2015 – 2030 годы (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Согом, Нялинское, Кышик, Селиярово, Сибирский, Выкатной, Шапша)», утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 27.10.2015 № 243.

II. Период реализации инвестиционной программы

Период реализации инвестиционной программы 2027 – 2029 годы. 

III. Разработчик инвестиционной программы

Муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района.
                                                                         
IV. Цели и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы
                               
4.1. Цель разработки инвестиционной программы: 
4.1.1. Обеспечение качества питьевой воды, поставляемой потребителям с. Кышик.
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий инвестиционной программы являются: соответствие качества питьевой воды установленным требованиям (гигиеническим нормативам) по следующим показателям:
– по железу – не более 0,3 мг/куб.дм;
– по марганцу – не более 0,1 мг/куб.дм;
– по цветности – не более 20 градусов;
– по мутности – не более 2,6 ЕМФ (1,5 по каолину);
– остальные показатели качества – без ухудшений.
4.1.2. Создание единой централизованной системы водоотведения 
д. Шапша.
Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки д. Шапша. 
4.2. Задачи разработки инвестиционной программы:
4.2.1. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды с. Кышик.
4.2.2. Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения с. Кышик и д. Шапша.
4.2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической обстановки 
д. Шапша.
4.2.4. Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства, а также существующих абонентов к централизованной системе водоотведения 
д. Шапша.

V. Целевые индикаторы и показатели

	Группы
	Целевые индикаторы

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
	1. Круглогодичное бесперебойное обеспечение водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Ханты-Мансийского района 
12 месяцев в году – 100 %;
2. Гарантированное обеспечение заданного давления в водопроводных сетях водоснабжения с. Кышик и д. Шапша
Ханты-Мансийского района 100 % соответствия нормативу;
3. Снижение аварийности на сетях водоснабжения до 1 %;
4. Снижение аварийности на сетях водоотведения до 1 %;
5. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному (СанПиН) 	100 % проб, из них соответствующие норме – 100 %.
6. Сокращение среднего времени устранения порывов и аварий на сетях водоснабжения не более 2 ч.
7. Снижение уровня потерь воды в сетях 
в %, не более 4 %

	Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей)
	1. Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения 10 ед./год и водоотведения 32 ед./год;
2. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению не менее 5 %;
3. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению не менее 35 %/год.
4. Сокращение среднего срока подключения новых потребителей к сетям, не более 5 дней;
5. Увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоотведением, не менее 4,54 %
6. Удовлетворенность потребителей качеством услуг водоснабжения не менее
100 %



	Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения с. Кышик

	Показатели качества воды

	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Величина показателя на период регулирования

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	78,95
	72,81
	66,67
	0,00

	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Величина показателя на период регулирования

	
	
	   2027
	2028
	2029
	2030

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность сети в год

	ед./км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Величина показателя на период регулирования

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
	%
	4,43
	4,43
	4,43
	4,43

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21



	Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения д. Шапша

	Показатели качества воды

	Наименование показателей
	ед. измерения
	величина показателя на период регулирования

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения

	Наименование показателей
	ед. измерения
	величина показателя на период регулирования

	
	
	   2027
	2028
	2029
	2030

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0
	0
	0

	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	Наименование показателей
	ед. измерения
	величина показателя на период регулирования

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	–
	0,35
	0,35
	0,35



VI. Перечень мероприятий по строительству, по реконструкции 
и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Технические параметры
	Период реализации

	1
	2
	3
	4

	1.
	Модернизация объекта: Здание «Блок-Модуль водоочистки»
с. Кышик
	150 м3/сут.
	2028 – 2029

	2.
	Строительство объекта «Сети водоотведения в д. Шапша 
(ул. Молодежная, Таежная, Строителей, Северная, Светлая, Зеленая, пер. Восточный)»
	3,601 км:
∅225/ 2,055 км,
 ∅160/0,5 км,
-∅110/1,046 км
	2027



V. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения 
и (или) водоотведения

	№
п/п
	Наименование мероприятия (инвестиционного проекта)
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Технико-экономические показатели объекта
	Период реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027 – 2032
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1.
	Образование
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Строительство средней общеобразовательной школы 
в д. Шапша с
пришкольным интернатом
	средняя образовательная школа
	д. Шапша
	на 250 учащихся /
50 мест
	
	
	
	
	
	х
	Департамент строитель
ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
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