

Комитет экономической политики

администрации Ханты-Мансийского района

**Памятка**

**Актуализация инструкций по охране труда**

****

**г. Ханты-Мансийск**

**2023**

С 1 января 2023 г. инструкции по охране труда (ИОТ) для всех сотрудников должны быть разработаны в соответствии с приказом Минтруда России от 29.10.2021 г. № 772н (далее –приказ 772-н). Теперь работодатель обязан учитывать оценку профессиональных рисков (ОПР) при актуализации старых и составлении новых инструкций.

**Что нужно сделать, чтобы правильно актуализировать  
 инструкции по охране труда?**

* Определить перечень инструкций по охране труда, подлежащих пересмотру.
* Проанализировать требования профессиональных стандартов для профессий, по которым актуализируются инструкции по охране труда.
* Инструкции по охране труда (их разделы) проанализировать на соответствие приказу 772н для того, чтобы понять, чем их необходимо дополнить и (или) актуализировать.

1. **В раздел «Общие требования по охране труда» необходимо включить:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подразделы** | **Требования к содержанию информации** | **Рекомендуемые источники сведений и (или) источники информации** |
| Основные сведения о Правилах внутреннего трудового распорядка | Описываются основные требования из Правил внутреннего трудового распорядка, указания о необходимости соблюдения Правил внутреннего распорядка | Должностная инструкция; Правила внутреннего трудового распорядка |
| Режим труда и отдыха в процессе выполнения работ | Приводится описание режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих видов работ | Результаты СОУТ и ОПР для данного рабочего места; Правила по охране труда для соответствующего вида работ; Правила внутреннего трудового распорядка |
| Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей | Перечисляются все возможные вредные и (или) опасные производственные факторы, опасности и профессиональные риски, которые могут воздействовать на работника на данном рабочем месте в процессе исполнения им трудовых обязанностей. Этот перечень составляется на основании результатов ОПР и СОУТ на рабочем месте. Отсылка на любой другой локальный нормативный акт работодателя, содержаний такие сведения, запрещается | Результаты СОУТ и ОПР |
| Порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента | Приводятся краткие сведения о порядке уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. Отсылка на другой локальный нормативный акт работодателя, содержаний такие сведения, запрещается | Локальный нормативный акт работодателя, описывающий порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента, остановки работы при угрозе жизни или здоровью работника |
| Правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы | Приводятся краткие сведения о правилах личной гигиены и эпидемиологических нормах, связанных с выполнением работ и/или использованием веществ, материалов, сырья в процессе работы, которые должен знать и соблюдать работник | Санитарные нормы и правила |

1. **В раздел «Требования охраны труда перед началом работы»   
   необходимо включить:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подразделы** | **Требования к содержанию информации** | **Рекомендуемые источники сведений и (или) источники информации** |
| Основные сведения о Правилах внутреннего трудового распорядка | Описываются основные требования из Правил внутреннего трудового распорядка, указания о необходимости соблюдения Правил внутреннего распорядка | Должностная инструкция; Правила внутреннего трудового распорядка |
| Режим труда и отдыха в процессе выполнения работ | Приводится описание режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих видов работ | Результаты СОУТ и ОПР для данного рабочего места; Правила по охране труда для соответствующего вида работ; Правила внутреннего трудового распорядка |
| Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей | Перечисляются все возможные вредные и (или) опасные производственные факторы, опасности и профессиональные риски, которые могут воздействовать на работника на данном рабочем месте в процессе исполнения им трудовых обязанностей. Этот перечень составляется на основании результатов ОПР и СОУТ на рабочем месте. Отсылка на любой другой локальный нормативный акт работодателя, содержаний такие сведения, запрещается | Результаты СОУТ и ОПР |
| Порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента | Приводятся краткие сведения о порядке уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. Отсылка на другой локальный нормативный акт работодателя, содержаний такие сведения, запрещается | Локальный нормативный акт работодателя, описывающий порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента, остановки работы при угрозе жизни или здоровью работника |
| Правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы | Приводятся краткие сведения о правилах личной гигиены и эпидемиологических нормах, связанных с выполнением работ и/или использованием веществ, материалов, сырья в процессе работы, которые должен знать и соблюдать работник | Санитарные нормы и правила |

1. **В раздел «Требования охраны труда во время работы» необходимо включить:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подразделы** | **Требования к содержанию информации** | **Рекомендуемые источники сведений и (или) источники информации** |
| Порядок подготовки рабочего места | Описывается порядок осмотра, подготовки и оценки готовности рабочего места для безопасного выполнения работы | Результаты ОПР; Должностная инструкция, правила по охране труда |
| Порядок проверки исходных материалов — заготовки, полуфабрикаты (при наличии) | Описывается порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты) (при наличии) для получения подтверждения, что все исходные материалы соответствуют техническим условиям производителя | Сертификаты, паспорта безопасности производителя на материалы, сырье, вещества, заготовки |
| Порядок осмотра работником и подготовки к работе средств индивидуальной защиты до использования | Описывается порядок осмотра работником, подготовки и оценки готовности к работе средств индивидуальной защиты до их использования | Инструкция по эксплуатации СИЗ производителя |
| Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков) | Приводится описание порядка проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков) для получения гарантий, что все идентифицированные опасности и профессиональные риски на рабочем месте находятся под контролем и не представляют угрозу для жизни или здоровья работника | Инструкции по эксплуатации оборудования, приспособлений, инструмента; Правила по охране труда; Результаты ОПР (меры по управлению профессиональными рисками) |

1. **В раздел «Требования охраны труда в аварийных ситуациях»   
   необходимо включить:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подразделы** | **Требования к содержанию информации** | **Рекомендуемые источники сведений и (или) источники информации** |
| Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины их вызывающие | Приводится перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и даётся описание причин их возникновения | Результаты ОПР |
| Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае | Приводится описание порядка извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае | Локальный нормативный акт работодателя, описывающий порядок уведомления о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о случаях травмирования работника |
| Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций | Приводится описание действий работника при возникновении аварий и нештатных ситуаций | Результаты ОПР; Правила по охране труда; Разделы действий в аварийных ситуациях в технологической документации, документации производителя оборудования, материалов, веществ, сырья; Планы действий при чрезвычайных ситуациях; ПЛА, ПМЛА |
| Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов ОПР) | Даётся описание последовательности действий по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья, Перечень необходимых приёмов оказания первой помощи определяется на основе результатов ОПР | Результаты ОПР; Инструкция по оказанию первой помощи |

1. **В раздел «Требования охраны труда по окончании работ»   
   необходимо включить:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подразделы** | **Требования к содержанию информации** | **Рекомендуемые источники сведений и (или) источники информации** |
| Действия при приёме и передаче смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования | Описывается порядок приёма-передачи смены (последовательность действий), обеспечивающих безопасность производственной деятельности в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования | Правила по охране труда; Стандарты безопасности труда работодателя |
| Последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры | Описываются безопасные способы и приёмы работы по отключению оборудования, его профилактическому обслуживанию | Инструкции по эксплуатации оборудования, приспособлений, машин, механизмов, и аппаратуры |
| Действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности | Даётся описание порядка сбора, хранения и/или утилизации отходов, полученных в ходе производственной деятельности | Паспорта безопасности на используемые вещества, материалы, сырьё; План управления отходами |
| Требования соблюдения личной гигиены | Даётся описание мероприятий по приведению в порядок СИЗ и обеспечения их надлежащего хранения, мероприятий по соблюдению работником личной гигиены по завершению работы | Инструкция по эксплуатации СИЗ производителя; Санитарные нормы и правила |
| Процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы | Описывается порядок информирования руководителя работ о выявленных недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных работником во время работы | Локальный нормативный акт работодателя, описывающий порядок уведомления о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы |

***После пересмотра инструкций по охране труда и их утверждения необходимо провести с работниками внеплановый инструктаж по охране труда.***