**Памятка по соблюдению правил эксплуатации электросетей и электрооборудования**

1. Пригласите специалиста для оценки состояния электросетей в эксплуатируемых помещениях. Установите устройство защитного отключения. Поверьте, затраты на заблаговременную проверку электросетей и их ремонт (замену) ничтожно малы по сравнению с ущербом, который может нанести пожар.

1. Ни в коем случае не допускайте превышение суммарной мощности электроприборов, подключенных к одной розетке.
2. Не эксплуатируйте электропроводку с нарушением изоляции, электрические розетки, рубильники, другие изделия, имеющие повреждения.
3. Не оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные и другие бытовые электроприборы.
4. Не накрывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также не снимайте со светильников защитные колпаки.
5. Не используете временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

Не допускайте неосторожного обращения с огнем:

- ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения! Отравление продуктами горения происходит практически незаметно, достаточно загорания, вызванного непотушенным окурком. От вдохов угарного газ человек теряет сознание, спастись в такой ситуации становится практически невозможно;

* ограничьте доступ своих детей к пожароопасным предметам - спичкам, зажигалкам, горючим жидкостям и пр. Никогда не оставляйте малолетних детей одних без присмотра, даже на непродолжительный промежуток времени;
* перед выходом из дома проверьте, выключены ли все газовые, электрические приборы. Не оставляйте открытый огонь без присмотра!

При эксплуатации печного отопления:

* не перекаливайте печи;
* не оставляйте без присмотра печи, которые топятся и не поручайте надзор за ними детям;
* не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости. Не топите углем, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
* не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
* обеспечьте печь предтопочным листом из несгораемых материалов. Не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Проверите наличие противопожарных разделок и отступок.

Разделка - это утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала;

Отступка - это пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала и стеной (перегородкой).

Необходимо строго соблюдать установленные для всех правила пожарной безопасности в быту и, прежде всего, требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации электроприборов, а также печного отопления.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

* немедленно сообщить об этом по телефону «112» или «101» (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).