МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 00.00.2018 №

с. Селиярово

О создании в целях пожаротушения

условий для забора в любое время года

воды из источников наружного [водоснабжения](http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/),

расположенных в границах сельского

поселения Селиярово

В соответствии со ст.19 Федерального [закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О [пожарной безопасности](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/)», ст. 2, ст. 17 Федерального закона Российской Федерации](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения Селиярово:

1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Селиярово (приложение №1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории сельского поселения Селиярово (приложение № 2).

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте сельского поселения Селиярово.

1. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Селиярово Н.П.Шалкова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Селиярово

от 00.00.2018 № 00

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения ПГ**

**на территории сельского поселения Селиярово**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес, место расположения** | **№ ПГ** |
| 1. | ул. Лесная, напротив дома № 35 | № 1 |
| 2. | ул. Лесная, между домами № 34 и № 36 | № 2 |
| 3. | ул. Лесная, между баней № 16 и домом № 14 | № 3 |
| 4. | ул. Лесная, напротив дома № 3 | № 4 |
| 5. | ул. Лесная, возле школы | № 5 |
| 6. | ул. Лесная, с северной стороны д/сада | № 6 |
| 7. | ул. Колхозная, между домами № 28 и № 30 (музей) | № 8 |
| 8. | ул. Колхозная, напротив дома № 2а | № 10 |
| 9. | ул. Братьев Фирсовых, между домами 36 и 38 | № 7 |
| 10. | ул. Братьев Фирсовых, возле дет. площадки | № 12 |
| 11. | ул. Братьев Фирсовых, напротив церкви | № 13 |
| 12. | ул. Братьев Фирсовых д. 10 (магазин) | № 14 |
| 13. | пер. Связи, между домами № 2 и № 3 | № 9 |
| 14. | пер. Связи, напротив дома № 6 | № 17 |
| 15. | ул. Новая, напротив дома № 1 | № 20 |
| 16. | ул. Набережная, между домами № 10 и № 12 | № 15 |
| 17. | ул. Набережная, между домами № 5 и № 7 | № 16 |
| 18. | ул. Приобская, напротив дома № 16 | № 11 |
| 19. | ул. Приобская, напротив дома № 10 | № 19 |
| 20. | пер. Таёжный, напротив дома № 6 | № 21 |
| 21. | ул. Придорожная, возле дома № 1 (СТО) | № 18 |
| 22. | ул. Придорожная, возле дома 10 | № 22 |
| 23. | ул. Придорожная, возле дома № 16 | № 23 |
| 24. | ул. Придорожная, возле дома № 30, 30а | № 24 |

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Селиярово

от 00.00.2018 № 00

**ПРАВИЛА**

**учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест** **для забора воды на территории сельского поселения Селиярово**

1.Общие положения.

1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения Селиярово и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Селиярово.

1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3.  Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация поселения

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории сельского поселения Селиярово.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раз в год: май, октябрь);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
|  |  |  |  |  |
|  | http://pandia.ru/text/77/195/images/image003_13.jpg | пожарный гидрант | форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ | используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

2.3.  Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4.  Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.

2.5. В зимнее время размером 1x1 м. производить очистку от снега и льда.

2.6. В летнее время производить очистку от кустарников и сухой травы.

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения

3.1. Два раза в год проводить инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом