**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

04.06.2014 № 361

Об итогах работы предприятий

жилищно-коммунальной сферы

в осенне-зимний период 2013-2014

годов

В рамках осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, ст.ст 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011 № 69 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию об итогах работы предприятий жилищно-коммунальной сферы в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов принять к сведению (прилагается).

2. Признать работу предприятий жилищно-коммунальной сферы в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

# И.о. главы

# Ханты-Мансийского района Р.Н. Ерышев

05.06.2014

Приложение

 к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 04.06.2014 № 361

Информация

об итогах работы предприятий жилищно-коммунальной сферы

в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Статья 1. Общая информация

В целях решения социальных задач муниципального образования для обеспечения жизнедеятельности населения Ханты-Мансийского района, выполнения работ и оказания услуг, удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в коммунальных и иных платных услугах создано муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района (далее – МП «ЖЭК-3»), которое оказывает услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 10 сельских поселений района: Луговской, Шапша, Красноленинский, Кедровый, Селиярово, Кышик, Нялинское, Сибирский, Выкатной, Цингалы.

МП «ЖЭК-3» создано в соответствии с распоряжением Главы Ханты-Мансийского района от 15 февраля 2002 года № 95-р.

МП «ЖЭК-3» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, фирменный бланк, фирменное наименование.

Основными видами деятельности предприятия являются: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, подвоз (доставка) питьевой воды, вывоз твердых бытовых отходов (далее - вывоз ТБО), вывоз жидких бытовых отходов (далее - вывоз ЖБО), оказание банных услуг и прочие виды деятельности.

Имущество МП «ЖЭК-3» находится в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения.

Статья 2. Информация об итогах работы предприятия в осенне-зимний период 2013-2014 годов

За отчетный период в сельских поселениях Ханты-Мансийского района проведен комплекс мероприятий направленных на безаварийное и качественное предоставление услуг по обеспечению тепловой энергией, водоснабжению, водоотведению, вывозу ЖБО и ТБО населению Ханты-Мансийского района.

1. Работа отопительных котельных.

Отопительный период 2013-2014 г. на объектах выработки тепловой энергии прошел без аварий, имевшие место инциденты устранялись своевременно, проводимые мероприятия не отразились на потребителях, подача тепловой энергии не прекращалась.

За период с 01.09.2013 по 01.05.2014 котельными выработано 44449,09 Гкал, в том числе:

1). Угольными котельными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Выработано Гкал |
| 1 | сентябрь | 535,19 |
| 2 | октябрь | 2 018,31 |
| 3 | ноябрь | 2 737,21 |
| 4 | декабрь | 4 102,42 |
| 5 | январь | 4 610,38 |
| 6 | февраль | 3 934,60 |
| 7 | март | 4559,00 |
| 8 | апрель | 3964,00 |
| **Итого:** | **26461,09** |

2). Газовыми котельными:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Месяц | Выработано Гкал |
| 1 | сентябрь | 973,56 |
| 2 | октябрь | 2 013,56 |
| 3 | ноябрь | 2 227,24 |
| 4 | декабрь | 2 879,59 |
| 5 | январь | 3 037,39 |
| 6 | февраль | 2 651,66 |
| 7 | март | 2309,00 |
| 8 | апрель | 1896,00 |
| **Итого:** | **17 988,00** |

1. Обслуживание водоочистных сооружений.

Основным источником питьевой воды на территории района являются подземные воды из артезианских скважин. Из 33 населенных пунктов района скважины имеются в 27, из них 22 оборудованы системой водоочистки, в 4 населенных пунктах население получает воду из колодцев.

В осенний период производилась полная замена фильтрующей загрузки в сельских поселениях Селиярово, Кышик, Елизарово.

**с. Троица**:

На водозаборных сооружениях проведены ремонтные работы по замене фильтрующей загрузки в напорном фильтре первой ступени очистки воды и дозагрузка второй ступени активированным углём, дополнительно осуществлялись работы по сбросу обводненного осадка из камеры хлопьеобразования, бака-отстойника и ёмкости чистой воды с последующей промывкой всей системы водоснабжения. Планируется внедрение генератора озона в безреагентную технологическую схему подготовки воды. В связи с выходом из строя глубинного насоса в артезианской скважине №1 выполнены работы по замене электронасоса.

Так же проведена замена электронасосов на артезианской скважине №2 **п. Луговской** и на артезианской скважине **п. Белогорье**.

**д. Ярки:**

Для улучшения органолептических свойств воды на станции очистки артезианской воды выполнены работы по внедрению в технологическую схему дополнительного этапа фильтрации воды, в качестве фильтрующего материала принят уголь активированный. В связи с низкой производительностью глубинного электронасоса в артезианской скважине №1, насос заменён на новый.

**п. Пырьях**:

 На ВОС выполнена замена вышедшей из строя насосной станции.

**с. Нялинское:**

Проводилась интенсивная промывка водоочистных сооружений.

**с. Селиярово**:

 Для доведения качества воды до санитарных норм в проводится монтаж систем дозирования химических реактивов.

3. Информация по водоснабжению и водоотведению в период с сентября 2013 по май 2014 года.

Водоснабжение:

Протяженность водопроводных сетей по району составляет 63,4 км. В рамках подготовки к ОЗП 2013-2014годов проведен комплекс мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству систем водоснабжения.

В с. Троица Ханты-Мансийского проложен кольцевой полиэтиленовый водопровод общей протяженностью 1,0 км с установкой на участке трассы водоразборной колонки, в п. Луговской проложен участок протяженностью 0,320 км, в населенных пунктах Ханты-Мансийского района выполнена замена стальных труб водоснабжения на оцинкованные трубы общей протяженностью 4,2 км

Водоотведение:

Протяженность канализационных сетей в районе составляет 34,663 км, (в т.ч. п. Горноправдинск – 27,88км) в д. Ярки – 6,783км.

Канализационные очистные сооружения (далее КОС) имеются в с. Нялинское, п. Кирпичный, с. Цингалы, транспортировка сточных вод от потребителя на канализационные очистные сооружения осуществляется с помощью специализированных машин.

Мощность очистных сооружений составляет в д. Ярки – 360 куб.м/сут, в п. Кирпичном – 40 куб.м/сутки,в с. Нялинское – 35 куб.м/сутки, в с. Цингалы – 20 куб.м/сутки.

В остальных населенных пунктах района вывоз жидких бытовых отходов производится автомобильным транспортом из накопителей сточных вод (септиков).

За отчетный период КОС работали в установленном режиме, аварий не зафиксировано, имевшие место инциденты устранены своевременно, на потребителях не отразились.

Показатели по водоснабжению и водоотведению приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Население | Юридические лица |
| Водоснабжение | м куб. | 54480 | 39570 |
| Водоотведение | м куб. | 13940 | 11057 |

1. Информация по вывозу твердых бытовых отходов за период с 01.09.2013 по 30.04.2014года

На территории Ханты-Мансийского района функционирует 6 полигонов твердых бытовых отходов в поселках Луговской, Кедровый, Горноправдинск и селах Елизарово, Нялинское, Кышик. Организованы 7 площадок сортировки мусора (п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Тюли, п. Выкатной, п. Сибирский, с. Цингалы, д. Согом).

В населенных пунктах д. Белогорье, д. Согом введены в эксплуатацию мусоросжигательные установки. Приобретены две единицы спецтехники (мусоровозы) в п. Луговской и с. Селиярово.

За отчетный период было собрано и вывезено ТБО у населения – 5129,02 м куб, у юридических лиц – 216,98 м куб.