**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**РЕШЕНИЕ**

от 22.08.2019 № 32

О внесении изменений в решение Совета

депутатов сельского поселения Красноленинский

от 17.07.2019 № 27 «Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

сельского поселения Красноленинский»

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории сельского поселения Красноленинский,

**Совет депутатов сельского поселения Красноленинский**

 **РЕШИЛ:**

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Красноленинский от 17.07.2019 № 27 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Красноленинский» следующие изменения:
	1. В статье 2.2 раздела 2 пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:

«**2.2.1. Автомобильные дороги местного значения**

Основные расчетные параметры уличной сети следует устанавливать в соответствии с таблицей 5

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, промилле | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Магистральные дороги:** |
| регулируемого движения | 80 | 40-65 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| **Улицы и дороги местного значения:** |
| в жилой застройке  | 30 | 15-25 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 1,2 \* |
| автозимники и ледовые переправы | 50 | 15-25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |
| основные | 40 | 10-11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,2\* |
| второстепенные | 30 | 7-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| **Пешеходные улицы:** |
| основные | - |  | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |

\*- с учетом исторически сложившейся застройки и размещения инженерных коммуникаций»;

* 1. В статье 3.7 раздела 3 пункт 3.7.2 изложить в новой редакции:

«3.7.2. При проектировании и реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с требованиями СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуальная редакция СНиП 35-01-2001».»

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе СП Красноленинский.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Красноленинский О.Б.Шаманова