
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 30.09.2020											№ 79

Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
сельского поселения Селиярово
	
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для развития территории сельского поселения, эффективного землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, Уставом сельского поселения Селиярово,

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
РЕШИЛ:

	1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории сельского поселения Селиярово согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Селиярово в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.




Глава сельского поселения                                                              А.А. Юдин       
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)
[bookmark: _Toc21012539] Приложение 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Селиярово 
от 30.09.2020 г. № 79 
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I. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Планируемые к размещению объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют.
Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства регионального значения отсутствуют.
Предусмотрено развитие нового жилого квартала в восточной части с. Селиярово планируется разместить кварталы жилой застройки с учетом сложившихся ограничений. Территория общественной застройки получит развитие по ул. Набережная с обеих сторон дороги в районе вертолетной площадки по ул. Набережная. 
Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального строительства местного значения:
- базовая станция;
- объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта
- станция автозаправочная;
- детская спортивно-игровая площадка;
- временная площадка для размещения твердых коммунальных отходов;
- канализационные очистные сооружения 600 м3/сут;
- водопроводные очистные сооружения 200 м3/сут.
- улицы и дороги местного значения. 
В западной части с. Селиярово предусмотрена территория под строительство канализационных очистных сооружений. 
Предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территории населённого пункта: от озеленения общественного центра села с организацией площадок для отдыха и праздничных гуляний населения, территорий школы и детского сада до обустройства буферных и санитарно-защитных зон.

Положения о зонах размещении объектов капитального строительства

Территориальные зоны
В соответствии с правилами землепользования и застройки определены следующие виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон:  
1. Жилая зона – (Ж).
2. Общественно-деловая зона – (О).
3. Зона промышленного и коммунально-складского назначения – (П).
4. Зона инженерной инфраструктуры – (И).
5. Зона транспортной инфраструктуры – (Т).
6. Зона сельскохозяйственного назначения – (Сх).
7. Зона сельскохозяйственных угодий – (Сх1).
8. Зона рекреационного назначения – (Р).
9. Зона специального назначения – (Сп)

Функциональные зоны
Функциональное зонирование определено в соответствии с Генеральным планом муниципального образования сельское поселение Селиярово, с. Селиярово. 

Таблица 1 – Баланс проектируемой территории
 
	№ п/п
	Наименование
	Параметры функциональных зон

	
	
	Площадь, га
	

	1
	Общая площадь поселения
	7716,7
	100,0

	2
	Жилая зона
	37,1
	0,5

	3
	Общественно-деловая зона
	5,8
	0,1

	4
	Зона инженерной инфраструктуры
	1,6
	0,1

	5
	Зона транспортной инфраструктуры
	0,9
	0,1

	6
	Зона рекреационного назначения
	83,0
	1,1

	7
	Зоны сельскохозяйственного использования
	12,9
	0,2

	8
	Зона сельскохозяйственных угодий
	5256,3
	68,1

	9
	Производственная зона
	1138,5
	14,7

	10
	Зона специального назначения
	1,4
	0,1

	11
	Зона акваторий
	356,2
	4,6

	12
	Зона лесов
	804,3
	10,3

	13
	Зона территорий общего пользования
	18,8
	0,2



Сведения о застройке населенного пункта
Коэффициент застройки поселения – 0,04
Коэффициент плотности застройки поселения – 0,07
Средняя плотность населения на территории жилой застройки – 70,8 чел./га.

Красные линии
Красные линии установлены с учётом ранее выполненной проектной документации, сложившейся застройки, в увязке с существующими улицами, проездами, действующими землепользованиями, инженерными сетями. 
Генеральным планом муниципального образования сельское поселение Селиярово, д. Селиярово определены главные направления формирования и развития улично-дорожной сети населённого пункта в целом. Ширина в красных линиях улиц и проездов местного значения определилась с учетом их категорий, согласно Генеральному плану, в зависимости от типа застройки, размещения границ землепользований. Основные параметры улиц и дорог назначены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Ведомость координат поворотных точек проектируемых красных линий приведена в Приложении 1.

Новое жилищное строительство

Для достижения средней нормы жилищной обеспеченности на человека, в восточной части по ул. Набережная с. Селиярово планируется разместить кварталы жилой застройки. Данная территория свободна от объектов капитального строительства.
Таблица 2 – Характеристики проектируемого жилищного фонда на территории сельского поселения Селиярово
	№ п/п
	Территория
	Общая площадь жилищного фонда по типу застройки, кв.м.
	Расчетный срок

	1
	с. Селиярово
	34619,7
	2039 год

	сельское поселение Селиярово
	34619,7
	



Новое жилищное строительство предусматривается за счет средств населения, коммерческих организаций и муниципальных программ развития жилищного строительства. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях. 
Структура нового жилищного строительства представлена таблице 3. 
Таблица 3 – Структура нового жилищного строительства  
	№ п/п
	Объект
	Кол-во
	Ед. изм.
	Показатель

	Объекты жилой застройки

	1
	Индивидуальный жилой дом
	57
	общ. площадь, кв.м
	80 х 57 = 4560

	2
	Малоэтажная многоквартирная застройка
	12
	общ. площадь, кв.м
	160 х 12 = 1920

	
	Всего:
	69
	
	6480




Развитие системы социального и культурного - бытового обслуживания

Необходимая мощность объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.
На проектируемой территории предлагается размещение следующих новых объектов обслуживания местного уровня:
[bookmark: _Ref369183759]Таблица 4 - Расчет обеспеченности сельского поселения Селиярово объектами социальной сферы местного значения (на расчетный срок реализации проекта)
	№№ п/п
	Наименование
	Норматив и единицы измерения
	М пр.
	Норма
	Д/И

	Учреждения культуры для сельских населенных пунктов или их групп

	1
	Помещения для      
организации досуга 
населения, детей и 
подростков в жилой 
застройке, кв. м площади пола
	50 на 1000 человек
	-
	100
	-100

	2
	Библиотеки (массовые), объект
	1 объект
	1
	1
	-

	3
	Клубы, дома        
культуры, мест
	до 0,5 тыс. человек – 200;
свыше 0,5 до 2,0 – 150
	200
	150
	+50

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения для сельских населенных пунктов или их групп

	4
	Спортивные залы общего пользования, кв. м общей площади
	350 на 1000 человек
	276
	700
	-424

	5
	Плоскостные сооружения, 
кв. м общей площади
	1950 на 1000 человек
	402
	4000
	-3598



На основании проведенного анализа обеспеченности поселения объектами социальной инфраструктуры необходимость в строительстве новых объектов не выявлена, вместе с тем предусмотрено размещение детской спортивно-игровой площадки по ул. Набережная на территории с. Селиярово (Таблица 5).
Таблица 5 – Перечень объектов обслуживания, предлагаемых к размещению
	№
	Вид объекта
	Назначение, наименование, местоположение
	Основные характеристики
	Наименование функциональной зоны
	
Срок реализации 

	1
	Объекты физической культуры и массового спорта
	Детская спортивно-игровая площадка по          ул. Набережная                               с. Селиярово
	1 объект
	Рекреационная зона
	Расчётный срок 2039 г.



Развитие улично-дорожной сети

Проектом планировки предусмотрено сохранение и развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей и проектируемой сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом.
Проектом предусмотрено строительство:
Улично-дорожная сеть
Расчетный срок
- автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Колхозной до планируемых канализационных очистных сооружений с. Селиярово, общая протяженность 1,0 км; 
- автомобильной дороги общего пользования местного значения для обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки с. Селиярово. общая протяженность 2,6 км; 
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее по тексту - АЗС), станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) обозначены в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, утвержденных Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 №534-п (далее по тексту – РНГП ХМАО-Югры):
· согласно п. 3.5.7.5 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
· согласно п. 3.5.7.4 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
Исходя из общего количества автомобилей (на 01.01.2019 г. оставляет 103 единицы), требований РНГП ХМАО-Югры и наличия объектов дорожного сервиса видно, что для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта рекомендуются к размещению:
· 1 АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки (число колонок соответствует числу видов топлива);
· 1 СТО, мощностью 1 пост.

Развитие системы инженерно-технического и коммунального обеспечения территории

Для обеспечения защиты территории поселения от подтопления, затопления и речной эрозии, а также организации поверхностного водоотвода предлагается:
- вертикальная планировка территории;
- строительство ливневой канализации открытого типа, с устройством очистных сооружений на выпусках (местное значение).
Водоснабжение
Генеральным планом на расчетный срок в сельском поселении Селиярово предусмотрено развитие централизованной системы водоснабжения. 
Действующая площадка водопроводных сооружений сохраняется. На площадке расположены действующие артезианские скважины, блочно-модульные водопроводные очистные сооружения и насосная станция второго подъема. 
Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды сведены в таблицу ниже (Таблица  6 ).
[bookmark: _Ref525724494]Таблица 6 - Нормы удельного среднесуточного водопотребление и расходы воды на хозяйственно- питьевые нужды населения
	№ п/п
	Наименование
водопотребителей
	Население, чел
	Норма водопот-ребления, л/сут*чел
	Количество
потребляемой воды, м3/сут.

	
	
	Сущ.
	Расчетный срок
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

	1
	Здания, оборудованные водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями
	-
	2077
	190
	394,6
	473,5

	2
	Расход воды на полив территории
	-
	2077
	50
	103,8
	124,6

	3
	Местное производство и неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	49,8
	59,8

	Итого по с. Селиярово:
	548,2
	657,9

	ИТОГО ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:
	548,2
	657,9



Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной застройки централизованной системой холодного водоснабжения. Проектом генерального плана предусматривается строительство разводящих водопроводных сетей из полиэтиленовых труб, наружным диаметром Ø110 мм, протяженностью 2,1 км для обеспечения централизованным водоснабжением нового квартала жилой застройки. Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода воды (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.
Водоотведение (канализация)
Предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений 600 м3/сут – 1 объект (базовая станция). 
На расчетный срок на территории сельского поселения Селиярово предусматривается формирование децентрализованной системы водоотведения. На территории необходимо оборудовать септиками полной заводской готовности первоочередные объекты канализования, а на расчетный срок - каждого потребителя.
Основными задачами развития системы канализации на расчетный срок являются следующие мероприятия:
- строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 600 м3/сут;
- строительство сбросного коллектора в протоку р. Обь, общей протяженностью 0,2 км; 
- организация необходимых мероприятий по обустройству септиками полной заводской готовности объектов канализования.
Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:
- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки.
- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.
Теплоснабжение
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения проектом не предусмотрено. 
Газоснабжение
Мероприятия по развитию системы газоснабжения проектом не предусмотрено.
Связь и информатизация
Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для сохранения мобильной связи проектом предусмотрено использование существующих антенно-мачтовых сооружений, так как они в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».
Электроснабжение
Проектом генерального плана предусмотрено сохранение действующей централизованной системы электроснабжения на территории сельского поселения Селиярово. 
По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии села относятся к III категории, за исключением таких как:
учреждения образования, воспитания (детский сад, школа), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания. 
В качестве второго независимого источника может быть использован автономный дизель-генератор, расположенный на территории объекта.
Сооружения и объекты транспортной инфраструктуры
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:
- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;
- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;
- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;
- организация сбора и удаление вторичного сырья;
- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов.
Твердые коммунальные отходы предложено транспортировать на сформированную площадку по ул. Колхозная в районе вертолетной площадки для размещения площадки временного хранения и сортировки мусора для дальнейшего использования втор. сырья (дрова, металлолом). Данная площадка будет использоваться в период межсезонья (распутицы)  при отсутствии транспортного сообщения. 

[bookmark: _Toc21012541]II ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ

3.1 Основные технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Расчетный срок
	Современное состояние

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Территория

	1.1.
	Общая площадь территории в границах проекта планировки
	га
	284,7
	326,4

	2.
	Население

	2.1.
	Общая численность населения
	человек
	2077
	2012

	2.2
	Плотность населения
	чел./га
	56,0
	70,8

	3.
	Жилищный фонд

	3.1.
	Общая площадь жилых помещений
	тыс. кв.м. общей площади жилых помещений
	34,6
	28,1

	3.2.
	Средняя жилищная обеспеченность
	кв.м. общей площади на 1 чел
	-
	14,0

	4.
	Объекты учебно-образовательного назначения

	4.1.
	Общеобразовательные школы
	объект/мест
	1/80
	1/80

	4.2.
	Детские дошкольные учреждения
	объект/мест
	1/75
	1/75

	5.
	Объекты здравоохранения

	5.1.
	Фельдшерско-акушерские пункты
	объект
	1
	1

	5.2.
	Амбулатории
	объект
	-
	-

	6.
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

	6.1.
	Плоскостные спортивные сооружения (крытые и открытые)
	объект
	1
	1

	6.2.
	Спортивные залы
	объект
	1
	1

	7.
	Объекты культурно-досугового назначения

	7.1.
	Сельский дом культуры
	объект
	-
	-

	7.2.
	Библиотеки
	объект
	-
	-

	7.3.
	Музей
	объект
	1
	1

	8.
	Организации и учреждения управления, предприятия связи

	8.1.
	Администрация
	объект
	1
	1

	8.2.
	Почтовое отделение
	объект
	1
	1

	8.3.
	Отделение связи
	объект
	1
	1

	9.
	Объекты транспортной инфраструктуры

	9.1.
	Протяженность автомобильных дорог - всего
	км
	10,3
	6,7

	9.2.
	в том числе:
	
	
	

	9.3.
	федерального значения
	км
	-
	-

	9.4.
	регионального или межмуниципального значения
	км
	-
	-

	9.5.
	местного значения
	км
	10,3
	6,7

	9.6.
	частных
	км
	-
	-

	9.7.
	Автомобильные мосты
	объект
	-
	-

	9.8.
	Станция технического обслуживания
	пост
	1
	1

	10.
	Объекты инженерной инфраструктуры

	10.1.
	Канализационная насосная станция
	объект
	-
	-

	10.2.
	Водопроводная насосная станция
	объект
	-
	-

	10.3.
	Водопроводная сеть диаметром, мм
	линейный объект
	11,2
	9,1

	10.4.
	Канализационный коллектор самотечный диаметром, мм
	линейный объект
	0,9
	-

	10.5.
	Распределительный пункт, кВ.
	объект
	
	

	10.6.
	Трансформаторная подстанция, кВ
	объект
	
	

	10.7.
	Газорегуляторный пункт
	объект
	
	

	10.8.
	Очистное сооружение поверхностного стока закрытого типа
	га/шт
	
	

	11.
	Санитарная очистка территории

	11.1.
	Временная площадка хранения ТКО
	единиц
	1
	-

	12.
	Ритуальное обслуживание населения

	12.1.
	Общее количество кладбищ
	
	Общее количество кладбищ
	











Приложение 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Селиярово 
от 30.09.2020 № 79 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
1.1 Границы проектируемой территории
Населенный пункт c. Селиярово находится в 75 км к северо-востоку от города Ханты-Мансийска на правом берегу протоки Синдыкова, являющейся частью Обского речного бассейна. 
Связь с селом осуществляется авто-, авиатранспортом и посредством речного сообщения. С севера населенного пункта проходит автодорога к поселку нефтяников, расположенному в 2 км восточнее села.
Общая площадь земель в границах населенного пункта составляет 326,49 га
1.2. Сведения о территории проектирования
Территория расположена на землях с категорией – земли населенных пунктов.
Существующая жилая застройка сформирована 1-2 квартирными одноэтажными домами.  Центральная часть села – застройка вдоль улиц: Колхозной и братьев Фирсовых входит в зону охраны объектов архитектурного наследия – некоторые жилые дома и хозяйственные постройки являются памятниками традиционного деревянного зодчества.  
В обозначенном центре посёлка сконцентрированы объекты поселкового обслуживания: храм Успения Пресвятой Богородицы здание администрации посёлка, начальная и общеобразовательная школа, расположены по ул. Придорожная, параллельной улице Лесная.
Жилые кварталы застроены малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выходы к объектам, обеспечивающих внешние связи: вертолетной площадке, автозимнику.
Характерным для существующей планировочной структуры населенного пункта является следующее:
- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение;
-основная часть застройки: малоэтажная многоквартирная и одноэтажная одноквартирная с большими приусадебными участками;
- влияние на планировочную структуру водных объектов: с южной стороны примыкает протоки Синдыкова с затапливаемой поймой.
В границах проектирования проходят существующие объекты инженерной инфраструктуры:
- водопровод;
- воздушные линии электропередач 10 кВ;
- воздушные линии электропередач 0,4 кВ;
- газопровод.
Границы зон с особыми условиями использования
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01.01.2007.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии, м:
2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ; 
10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
15 – для ВЛ напряжением 35 кВ; 
20 – для ВЛ напряжением 110 кВ; 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее ‑ ЗСО).
На территории населенного пункта находятся подземные водозаборы, поверхностные водозаборы отсутствуют.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды
Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора — при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
Ограничения от объектов воздушного транспорта
Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км.
Перечень существующих объектов на территории с. Селиярово, для которых следует установить границы зон с особыми значениями, с размером ограничения, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Существующие объекты для которых необходимо сформировать границы с особыми условиями использования
	№
п/п
	Назначение объекта
	Размер ограничений, м

	Санитарно-защитные зоны

	с. Селиярово

	1 
	Склад хранения газовых баллонов
	1000

	2 
	Кладбище
	50

	3 
	Баня
	50

	4 
	Площадка временного хранения и сортировки строительного мусора
	100

	5 
	Свалка
	50

	6 
	Животноводческий комплекс - 2 объекта
	50

	7 
	Склад - 2 объекта
	50

	8 
	Мастерская
	50

	9 
	АЗС
	50

	10 
	Гараж
	50

	11 
	Причал - 2 объекта
	50

	12 
	Шиномонтаж
	50

	13 
	Вертолетная площадка
	300

	Охранные зоны

	14 
	Линии связи
	2

	15 
	Линии электропередач 10 кВ
	10

	16 
	Линии электропередач 110 кВ
	20

	17 
	Линии электропередач 35 кВ
	15

	18 
	Линии электропередач 6 кВ
	10

	19 
	Магистральный газопровод высокого давления
	50

	20 
	Промысловый нефтепровод
	25

	21 
	Трансформаторные подстанции
	10

	22 
	ТП 35/6 кВ
	15

	23 
	ТП №1
	10

	24 
	ТП №2
	10

	25 
	ТП №3
	10

	26 
	ТП №4
	10

	27 
	ТП №5
	10

	28 
	ТП №6
	10

	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

	29 
	Водозабор 
	50

	Прибрежная защитная полоса

	30 
	Прибрежная защитная полоса р. Обь
	50

	31 
	Прибрежная защитная полоса протоки мал. Васькина
	50

	32 
	Прибрежная защитная полоса протоки Синдыкова
	50

	33 
	Прибрежная защитная полоса протоки Лабаскова
	50

	34 
	Прибрежная защитная полоса протоки Дунина
	50

	35 
	Прибрежная защитная полоса оз. Старица
	50

	Водоохранная зона

	36 
	Водоохранная зона р. Обь
	200

	37 
	Водоохранная зона протоки мал. Васькина
	50

	38 
	Водоохранная зона протоки Синдыкова
	50

	39 
	Водоохранная зона протоки Лабаскова
	50

	40 
	Водоохранная зона протоки Дунина
	50

	41 
	Водоохранная зона оз. Старица
	50



Границы особо охраняемых природных территорий
В границах проекта межевания нет особо охраняемых природных территорий.
Границы территорий объектов культурного наследия
Наличие объектов культурного наследия (памятники археологии и архитектуры), расположенных на территории муниципального образования, отражено ниже (Таблица ).
[bookmark: _Ref364500468]Таблица 2 - Перечень объектов культурного наследия (памятники археологии и архитектуры), расположенных на территории сельского поселения Селиярово
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Датировка
	Категория значения
	Тех. состояние
/примечание

	1
	Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева
	с. Селиярово,             ул. Колхозная, д.9а
	1880-е годы
	Памятник регионального значения
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2011    №465-п

	2
	Деревянная церковь нач.XIX в. (сельский клуб) в с.Селиярово
	с. Селиярово
	
	Памятник регионального значения
	Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.1997 г. №89 

	3
	Поселение Урочище Бала 5
	
	XIV-XVI вв.
	Выявленный объект культурного наследия
	Приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2013    №112-ПП 

	4
	Могильник Урочище Бала 6
	4,8 км к СВ от причала Приобского м/р, левый берег пр. Дуниной
	
	Выявленный объект культурного наследия
	Приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2013   №112-ПП 



II. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Сведения об образуемых земельных участках
Проектом межевания установлены границы образуемых земельных участков, планируемых для строительства объектов капитального строительства.
Проектное решение межевания выполнено с учетом функционального назначения территории, параметров планируемого развития территории и необходимости обеспечения объектов недвижимости достаточной для их эксплуатации территорией.
Границы и размеры формируемых участков, назначение объектов планируемого строительства, а также размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства определялись в соответствии с действующими градостроительными нормативами и градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки сельского поселения Селиярово.

Образуемые земельные участки
Таблица 3
	№ ЗУ на чертеже
	Условный номер образуемого земельного участка
	Вид разрешенного использования
	Площадь, кв.м.

	1
	ЗУ 1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	1356,8

	2
	ЗУ 2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	3098,1

	3
	ЗУ 3
	Для индивидуального жилищного строительства
	704

	4
	ЗУ 4
	Для индивидуального жилищного строительства
	862

	5
	ЗУ 5
	Для индивидуального жилищного строительства
	859

	6
	ЗУ 6
	Для индивидуального жилищного строительства
	855

	7
	ЗУ 7
	Для индивидуального жилищного строительства
	854

	8
	ЗУ 8
	Для индивидуального жилищного строительства
	893

	9
	ЗУ 9
	Улично-дорожная сеть
	50119


Способ образования участков
Земельные участки образованы:
- путем формирования из неразграниченных муниципальных земель.
Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования
Проектом межевания не предлагается образования земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования

Изменяемые земельные участки
	№
	Кадастровый номер
	Цель
	Площадь з.у. в новых границах, кв.м.
	Информация об образовании

	1
	86:02:0804001:259
	Перераспределение с не разграниченными землями для приведения границ земельного участки занимаемой площади
	1543
	Часть участка, не участвующая в перераспределении переходит в не разграниченные земли

	2
	86:02:0804001:3
	Изъятие части участка под дорогу
	778
	




ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

	Ведомость координат изменяемых земельных участков

	Номер земельного участка
	Х
	У

	86:02:0804001:259
	
	

	н1
	995132.49
	2731751.02

	н2
	995133.86
	2791761.31

	н3
	995138.03
	2731792.76

	н4
	995103.49
	2731798.84

	н5
	995096.60
	2731754.65

	н1
	995132.49
	2731751.02

	86:02:0804001:3
	
	

	1
	994919.65
	2730890.51

	2
	994917.85
	2730910.97

	3
	994901.05
	2730908.06

	4
	994896.75
	2730907.80

	5
	994889.93
	2730910.25

	6
	994884.96
	2730910.71

	7
	994879.60
	2730910.23

	8
	994876.67
	2730893.45

	9
	994876.71
	2730892.00

	10
	994878.99
	2730891.71

	11
	994884.75
	2730890.94

	12
	994887.13
	2730890.63

	13
	994911.88
	2730889.96

	14
	994915.54
	2730890.13

	1
	994919.65
	2730890.51

	Обозначение
	Назначение
	Площадь

	:ЗУ1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	1356,8 кв.м.

	н1
	995029.62
	2730325.88

	н2
	995029.79
	2730332.10

	н3
	995029.14
	2730336.55

	н4
	995032.12
	2730352.96

	н5
	995032.84
	2730359.71

	н6
	995016.57
	2730361.05

	н7
	995005.67
	2730361.95

	н8
	994992.24
	2730363.04

	н9
	994991.78
	2730330.74

	н10
	994998.28
	2730326.44

	н11
	995020.67
	2730325.69

	н1
	995029.62
	2730325.88

	:ЗУ2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	3098,1 кв.м.

	н12
	995019.43
	2730371.03

	н13
	995020.70
	2730394.67

	н14
	995034.33
	2730393.52

	н15
	995035.02
	2730413.66

	н16
	995036.66
	2730438.18

	н17
	995034.57
	2730438.25

	н18
	995036.09
	2730457.76

	н19
	995026.76
	2730458.89

	н20
	995025.34
	2730458.22

	н21
	995001.81
	2730461.55

	н22
	995001.46
	2730458.91

	н23
	995000.48
	2730453.48

	н24
	994999.63
	2730446.11

	н25
	994998.91
	2730440.59

	н26
	994996.90
	2730427.60

	н27
	994997.17
	2730427.20

	н28
	994996.66
	2730422.78

	н29
	994996.18
	2730418.29

	н30
	994995.36
	2730410.58

	н31
	994993.76
	2730396.49

	н32
	994993.89
	2730388.21

	н33
	994993.48
	2730385.09

	н34
	994990.12
	2730385.64

	н35
	994989.66
	2730381.07

	н36
	994989.36
	2730374.80

	н12
	995019.43
	2730371.03

	:ЗУ3
	Для индивидуального жилищного строительства
	704 кв.м.

	н37
	995209.64
	2731800.98

	н38
	995214.28
	2731828.75

	н39
	995189.44
	2731832.42

	н40
	995184.97
	2731804.69

	н37
	995209.64
	2731800.98

	:ЗУ4
	Для индивидуального жилищного строительства
	862 кв.м.

	н40
	995184.97
	2731804.69

	н39
	995189.44
	2731832.42

	н41
	995159.50
	2731837.53

	н42
	995154.77
	2731809.47

	н40
	995184.97
	2731804.69

	:ЗУ5
	Для индивидуального жилищного строительства
	859 кв.м.

	н39
	995189.44
	2731832.42

	н43
	995193.93
	2731860.51

	н44
	995164.04
	2731865.39

	н41
	995159.50
	2731837.53

	н39
	995189.44
	2731832.42

	:ЗУ6
	Для индивидуального жилищного строительства
	855 кв.м.

	н43
	995193.93
	2731860.51

	н45
	995198.47
	2731888.36

	н46
	995168.57
	2731893.25

	н44
	995164.04
	2731865.39

	н43
	995193.93
	2731860.51

	:ЗУ7
	Для индивидуального жилищного строительства
	854 кв.м.

	н45
	995198.47
	2731888.36

	н47
	995203.01
	2731916.22

	н48
	995173.15
	2731921.08

	н46
	995168.57
	2731893.25

	н45
	995198.47
	2731888.36

	:ЗУ8
	Для индивидуального жилищного строительства
	893 кв.м.

	н47
	995203.01
	2731916.22

	н49
	995207.74
	2731945.50

	н50
	995177.91
	2731950.11

	н48
	995173.15
	2731921.08

	н47
	995203.01
	2731916.22

	:ЗУ9
	Улично-дорожная сеть
	50119

	н51
	2730189,82
	994916,31

	н52
	2730200,66
	994923,59

	н53
	2730203,72
	994927,59

	н54
	2730227,42
	994930,05

	н55
	2730234,32
	994930,46

	н56
	2730257,12
	994932,06

	н57
	2730261,70
	994932,54

	н58
	2730274,05
	994933,51

	н59
	2730285,57
	994934,14

	н60
	2730298,86
	994935,32

	н61
	2730309,04
	994936,43

	н62
	2730312,05
	994936,61

	н63
	2730312,35
	994936,63

	н64
	2730341,02
	994939,21

	н65
	2730352,68
	994940,41

	н66
	2730352,90
	994938,93

	н67
	2730358,35
	994939,67

	н68
	2730358,19
	994941,20

	н69
	2730367,01
	994942,45

	н70
	2730370,93
	994940,92

	н71
	2730371,49
	994942,33

	н72
	2730368,37
	994943,55

	н73
	2730361,14
	995017,68

	н74
	2730362,61
	995017,79

	н75
	2730362,37
	995022,67

	н76
	2730360,81
	995022,53

	н77
	2730359,51
	995043,92

	н78
	2730361,00
	995044,03

	н79
	2730360,90
	995045,55

	н80
	2730359,36
	995045,41

	н81
	2730358,23
	995063,22

	н82
	2730359,69
	995063,52

	н83
	2730358,95
	995068,49

	н84
	2730357,44
	995068,26

	н85
	2730352,02
	995067,18

	н86
	2730350,19
	995066,87

	н87
	2730336,41
	995064,77

	н88
	2730336,27
	995065,70

	н89
	2730331,01
	995065,05

	н90
	2730331,18
	995063,96

	н91
	2730302,26
	995059,53

	н92
	2730292,91
	995058,01

	н93
	2730286,22
	995057,10

	н94
	2730280,70
	995056,51

	н95
	2730274,56
	995055,49

	н96
	2730277,56
	995060,92

	н97
	2730276,07
	995071,04

	н98
	2730291,00
	995073,05

	н99
	2730299,10
	995074,18

	н100
	2730336,46
	995076,70

	н101
	2730345,34
	995077,08

	н102
	2730358,38
	995078,97

	н103
	2730356,71
	995122,70

	н104
	2730376,88
	995144,85

	н105
	2730415,98
	995146,83

	н106
	2730432,32
	995148,32

	н107
	2730432,32
	995148,30

	н108
	2730492,27
	995157,74

	н109
	2730577,71
	995171,68

	н110
	2730578,58
	995200,48

	н111
	2730619,06
	995201,61

	н112
	2730616,88
	995270,97

	н113
	2730574,65
	995270,61

	н114
	2730574,67
	995271,15

	н115
	2730573,18
	995271,21

	н116
	2730573,15
	995270,59

	н117
	2730557,03
	995270,45

	н118
	2730557,02
	995270,50

	н119
	2730557,02
	995272,00

	н120
	2730555,51
	995272,00

	н121
	2730555,55
	995270,49

	н122
	2730552,37
	995270,49

	н123
	2730542,46
	995270,52

	н124
	2730538,23
	995270,46

	н125
	2730533,73
	995270,42

	н126
	2730524,28
	995270,36

	н127
	2730524,28
	995271,86

	н128
	2730519,30
	995271,73

	н129
	2730519,33
	995270,22

	н130
	2730493,75
	995269,65

	н131
	2730494,10
	995284,94

	н132
	2730503,43
	995285,08

	н133
	2730503,45
	995284,70

	н134
	2730504,92
	995284,71

	н135
	2730504,92
	995285,10

	н136
	2730632,71
	995287,00

	н137
	2730634,02
	995215,94

	н138
	2730633,12
	995215,97

	н139
	2730633,08
	995214,46

	н140
	2730634,05
	995214,42

	н141
	2730634,13
	995210,01

	н142
	2730634,74
	995210,10

	н143
	2730668,52
	995209,79

	н144
	2730712,00
	995207,96

	н145
	2730712,74
	995228,33

	н146
	2730712,80
	995230,78

	н147
	2730713,43
	995247,84

	н148
	2730713,52
	995250,29

	н149
	2730714,08
	995265,35

	н150
	2730737,29
	995264,59

	н151
	2730737,02
	995257,43

	н152
	2730735,04
	995206,67

	н153
	2730766,84
	995195,73

	н154
	2730805,01
	995162,00

	н155
	2730927,30
	995161,98

	н156
	2730929,38
	995134,51

	н157
	2730931,98
	995135,10

	н158
	2730933,08
	995112,93

	н159
	2730931,31
	995068,56

	н160
	2730932,70
	995063,78

	н161
	2730934,25
	995061,82

	н162
	2730933,88
	995055,04

	н163
	2730927,19
	995055,02

	н164
	2730919,36
	994958,75

	н165
	2730914,28
	994958,94

	н166
	2730914,10
	994954,27

	н167
	2730913,60
	994953,88

	н168
	2730913,45
	994951,90

	н169
	2730912,70
	994940,52

	н170
	2730912,20
	994927,14

	н171
	2730896,66
	994930,94

	н172
	2730896,58
	994933,12

	н173
	2730895,31
	994933,38

	н174
	2730896,87
	994953,21

	н175
	2730874,04
	994954,89

	н176
	2730875,88
	994955,79

	н177
	2730875,27
	994957,20

	н178
	2730873,09
	994956,20

	н179
	2730873,72
	994954,93

	н180
	2730853,25
	994956,43

	н181
	2730852,63
	994935,65

	н182
	2730851,09
	994935,19

	н183
	2730844,21
	994934,32

	н184
	2730844,15
	994934,71

	н185
	2730842,83
	994934,52

	н186
	2730844,06
	994954,59

	н187
	2730845,24
	994953,26

	н188
	2730846,30
	994954,26

	н189
	2730841,67
	994959,56

	н190
	2730840,59
	994958,52

	н191
	2730841,24
	994957,78

	н192
	2730812,42
	994963,31

	н193
	2730811,96
	994943,58

	н194
	2730812,64
	994930,30

	н195
	2730812,18
	994930,04

	н196
	2730809,89
	994934,50

	н197
	2730804,02
	994933,46

	н198
	2730803,13
	994928,57

	н199
	2730800,56
	994928,73

	н200
	2730808,31
	994953,47

	н201
	2730809,07
	994953,41

	н202
	2730809,16
	994954,94

	н203
	2730808,71
	994954,97

	н204
	2730810,91
	994983,44

	н205
	2730809,82
	995000,04

	н206
	2730800,11
	995024,28

	н207
	2730801,12
	995039,67

	н208
	2730801,64
	995047,58

	н209
	2730803,13
	995068,67

	н210
	2730776,26
	995073,54

	н211
	2730764,13
	995075,67

	н212
	2730764,35
	995078,96

	н213
	2730725,92
	995080,35

	н214
	2730725,92
	995081,13

	н215
	2730685,93
	995081,14

	н216
	2730658,07
	995081,11

	н217
	2730658,02
	995082,24

	н218
	2730653,51
	995082,03

	н219
	2730653,57
	995080,53

	н220
	2730663,19
	995028,56

	н221
	2730667,84
	995010,74

	н222
	2730681,75
	994957,51

	н223
	2730683,78
	994948,96

	н224
	2730727,25
	994956,15

	н225
	2730727,30
	994954,65

	н226
	2730728,77
	994954,67

	н227
	2730728,76
	994956,19

	н228
	2730729,53
	994956,22

	н229
	2730769,77
	994953,23

	н230
	2730771,60
	994953,08

	н231
	2730772,87
	994947,33

	н232
	2730775,89
	994934,63

	н233
	2730778,93
	994924,02

	н234
	2730776,79
	994922,93

	н235
	2730774,36
	994925,19

	н236
	2730766,30
	994922,70

	н237
	2730767,22
	994919,68

	н238
	2730764,82
	994918,85

	н239
	2730759,58
	994939,27

	н240
	2730706,61
	994937,09

	н241
	2730716,84
	994904,14

	н242
	2730717,33
	994902,74

	н243
	2730719,91
	994895,75

	н244
	2730717,61
	994894,16

	н245
	2730710,30
	994889,47

	н246
	2730709,04
	994886,85

	н247
	2730708,67
	994888,06

	н248
	2730701,13
	994884,79

	н249
	2730700,49
	994886,61

	н250
	2730699,96
	994886,45

	н251
	2730699,38
	994888,40

	н252
	2730706,46
	994890,25

	н253
	2730704,89
	994896,12

	н254
	2730704,25
	994898,36

	н255
	2730696,92
	994896,45

	н256
	2730694,36
	994905,70

	н257
	2730695,30
	994905,99

	н258
	2730703,61
	994908,38

	н259
	2730695,68
	994935,13

	н260
	2730680,46
	994932,58

	н261
	2730643,19
	994927,12

	н262
	2730646,45
	994930,52

	н263
	2730645,26
	994931,51

	н264
	2730641,79
	994927,82

	н265
	2730642,71
	994927,04

	н266
	2730632,40
	994925,54

	н267
	2730616,36
	994924,55

	н268
	2730601,45
	994923,90

	н269
	2730575,26
	994928,90

	н270
	2730562,25
	994928,91

	н271
	2730562,26
	994929,33

	н272
	2730560,73
	994929,36

	н273
	2730560,72
	994928,91

	н274
	2730558,15
	994928,91

	н275
	2730565,76
	994858,90

	н276
	2730561,41
	994857,78

	н277
	2730556,36
	994902,41

	н278
	2730553,60
	994928,91

	н279
	2730537,17
	994928,76

	н280
	2730536,86
	994931,06

	н281
	2730535,33
	994930,82

	н282
	2730535,65
	994928,73

	н283
	2730533,74
	994928,51

	н284
	2730530,71
	994928,45

	н285
	2730519,66
	994928,21

	н286
	2730495,47
	994927,79

	н287
	2730495,35
	994932,84

	н288
	2730493,81
	994932,75

	н289
	2730493,98
	994927,73

	н290
	2730477,90
	994927,55

	н291
	2730386,33
	994924,47

	н292
	2730388,42
	994917,10

	н293
	2730387,79
	994916,15

	н294
	2730388,90
	994915,40

	н295
	2730398,72
	994880,70

	н296
	2730396,82
	994880,38

	н297
	2730397,15
	994878,90

	н298
	2730399,13
	994879,24

	н299
	2730399,41
	994878,25

	н300
	2730407,33
	994850,19

	н301
	2730405,23
	994849,82

	н302
	2730404,29
	994848,65

	н303
	2730407,77
	994845,50

	н304
	2730405,41
	994845,70

	н305
	2730402,10
	994842,62

	н306
	2730405,97
	994826,43

	н307
	2730402,77
	994827,47

	н308
	2730396,40
	994826,93

	н309
	2730378,69
	994816,40

	н310
	2730343,16
	994822,98

	н311
	2730317,36
	994819,76

	н312
	2730289,61
	994829,48

	н313
	2730271,33
	994833,17

	н314
	2730231,49
	994841,20

	н315
	2730192,43
	994853,63

	н316
	2730176,83
	994883,39

	н317
	2730174,57
	994913,85

	н318
	2730928,00
	995057,51

	н319
	2730929,99
	995057,29

	н320
	2730929,78
	995055,31

	н321
	2730927,79
	995055,53

	н322
	2730241,88
	994848,74

	н323
	2730228,65
	994850,40

	н324
	2730221,75
	994853,23

	н325
	2730211,11
	994860,09

	н326
	2730202,23
	994868,21

	н327
	2730195,14
	994882,41

	н328
	2730192,29
	994914,67

	н329
	2730283,34
	994920,71

	н330
	2730286,30
	994921,26

	н331
	2730304,42
	994922,67

	н332
	2730327,96
	994925,40

	н333
	2730371,42
	994930,61

	н334
	2730371,46
	994930,14

	н335
	2730388,08
	994885,81

	н336
	2730391,31
	994875,86

	н337
	2730396,35
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	н781
	2730577,62
	995081,67

	н782
	2730577,62
	995080,17

	н783
	2730585,63
	995080,19

	н784
	2730598,86
	995080,42

	н785
	2730601,95
	995080,58

	н786
	2730603,55
	995080,61

	н787
	2730604,11
	995084,29

	н788
	2730605,61
	995084,11

	н789
	2730605,16
	995080,64

	н790
	2730609,35
	995080,70

	н791
	2730632,33
	995081,59

	н792
	2730633,77
	995082,07

	н793
	2730635,33
	995076,78

	н794
	2730639,54
	995062,89

	н795
	2730640,00
	995061,46

	н796
	2730644,53
	995047,78

	н797
	2730661,05
	994992,76

	н798
	2730663,94
	994993,52

	н799
	2730664,34
	994992,05

	н800
	2730661,46
	994991,31

	н801
	2730663,23
	994985,19

	н802
	2730670,05
	994957,93

	н803
	2730670,59
	994957,86

	н804
	2730674,68
	994957,26

	н805
	2730674,43
	994955,76

	н806
	2730670,44
	994956,37

	н807
	2730672,78
	994946,97

	н808
	2730671,66
	994946,78

	н809
	2730649,34
	994943,38

	н810
	2730646,90
	994942,71

	н811
	2730645,42
	994942,58

	н812
	2730628,33
	994940,44

	н813
	2730616,92
	994938,94

	н814
	2730606,09
	994939,42

	н815
	2730605,75
	994937,94

	н816
	2730600,90
	994938,94

	н817
	2730601,19
	994940,40

	н818
	2730578,06
	994944,46

	н819
	2730554,83
	994946,96

	н820
	2730554,36
	994946,97

	н821
	2730554,34
	994942,74

	н822
	2730552,87
	994942,78

	н823
	2730552,82
	994947,00

	н824
	2730541,54
	994947,72

	н825
	2730527,16
	994947,34

	н826
	2730527,07
	994945,82

	н827
	2730525,60
	994945,87

	н828
	2730525,60
	994947,37

	н829
	2730616,02
	995278,99

	н830
	2730622,53
	995275,53

	н831
	2730621,84
	995274,19

	н832
	2730615,35
	995277,64

	н833
	2730564,07
	995281,48

	н834
	2730564,11
	995282,99

	н835
	2730565,61
	995282,93

	н836
	2730565,55
	995281,43

	н837
	2730606,90
	995091,95

	н838
	2730607,06
	995093,45

	н839
	2730608,56
	995093,26

	н840
	2730608,37
	995091,77

	н841
	2730576,15
	994942,71

	н842
	2730576,45
	994944,17

	н843
	2730577,95
	994943,88

	н844
	2730577,62
	994942,40

	н845
	2730594,78
	994925,44

	н846
	2730594,90
	994926,93

	н847
	2730596,43
	994926,79

	н848
	2730596,25
	994925,27

	н849
	2730581,76
	995087,84

	н850
	2730579,77
	995087,81

	н851
	2730579,72
	995089,80

	н852
	2730581,72
	995089,84

	н853
	2730580,97
	994941,74

	н854
	2730582,97
	994941,83

	н855
	2730583,07
	994939,84

	н856
	2730581,07
	994939,75

	н857
	2730981,75
	995307,00

	н858
	2731000,06
	995306,80

	н859
	2731035,12
	995173,86

	н860
	2731036,08
	995169,36

	н861
	2731000,96
	995161,96

	н862
	2730929,80
	995161,99

	н863
	2730998,44
	995169,40

	н864
	2731007,44
	995208,38

	н865
	2730995,00
	995256,68

	н866
	2731006,02
	995181,74

	н867
	2731004,05
	995182,08

	н868
	2731004,37
	995184,05

	н869
	2731006,36
	995183,71
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Приложение 3 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Селиярово 
от 30.09.2020 г. № 79

Чертеж планировки территории 
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Приложение 4 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Селиярово 
от 30.09.2020 г. № 79


Чертеж красных линий
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Приложение 5 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Селиярово 
от 30.09.2020 № 79


[bookmark: _GoBack]Чертеж межевания территории
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